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致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：
您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！
近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。
为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的15%-20%（工程项目为5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。
尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！
凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话0376-6699123、电子邮箱czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。
再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！


信阳市财政局
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[bookmark: _Toc10172]电子招投标特别提示
一、投标人（供应商）注册
凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。
二、办理CA数字证书
完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理CA数字证书的要求，准备好CA办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼CA窗口现场办理CA数字证书。
三、招标（采购）文件获取方式
投标人（供应商）凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。
四、投标（响应）文件制作
投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。
投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。
五、投标（响应）文件的签字和盖章要求
1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。
2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA 印章。
六、投标文件份数
加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。
七、投标（响应）文件的递交
1、电子投标（响应）文件的递交
各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。
2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。
八、澄清与变更
如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。
9、 其他注意事项 
1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。 
2、供应商编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标文件内。评委评审只需依法对投标文件进行评审，并以投标文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。
3、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
十、特别提醒
投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。
                    第一章 招标公告
项目概况
信阳市应急管理局信阳安全生产考试点特种作业考试设备更新项目潜在投标人登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标”获取招标文件，并于2026年9月29日09 时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc12847][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc26550][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：信财公开招标-2026-92  
2、项目名称：信阳市应急管理局信阳安全生产考试点特种作业考试设备更新项目
3、采购方式：公开招标   
4、预算金额：173万元 
最高限价：173万元 
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	信财公开招标-2026-92
	信阳市应急管理局信阳安全生产考试点特种作业考试设备更新项目
	1730000.00
	1730000.00


5、 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：
5.1采购内容：本次采购共分为一个包，包括低压电工作业实际操作设备1套、高压电工作业实际操作设备1套、熔化焊接与热切割作业实际操作设备2套、登高架设作业实际操作设备1套、高处安装、维护、拆除作业实际操作设备1套、作业现场应急处置考场（公共科目）1套，并包含与设备安装相关的场地改造、消防改动及消防验收（备案）配合服务。本次采购包含货物的供应、运输、安装、调试、售后等相关服务（详细内容及要求见招标文件）。每套设备均预留AI数据对接接口，并配置基础网络摄像头及网络传输设备，为后期AI辅助评分系统建设预留硬件条件。
5.2资金来源：财政资金
5.3供货期限：合同签订后20日历天内完成供货并安装调试完毕 
5.4交货地点：甲方指定地点 
5.5质量要求：合格，符合国家及行业内有关标准及规定，并通过采购单位验收。 
5.6质保期：1年    
6、合同履行期限：合同签订后20日历天内完成供货并安装调试完毕 
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
[bookmark: _Toc28712][bookmark: _Toc27137]二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策满足的资格要求
2.1本项目为非专门面向中小企业采购的项目，该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定（由于本项目涉及内容较多，安全、质量较为重要，单一面向中小企业采购，难以充分竞争保质保量，为保障项目的充分竞争性及保质保量的完成，本项目为非专门面向中小企业采购项目）。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、支持本国产品等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
4、其他说明
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）
5、本项目信用承诺内容（详见下述要求）。
（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“七、 资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书：
①符合国家相关规定的财务状况报告（提供2025年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的资信证明）；
②依法缴纳税收的证明材料（提供2026年1月1日以来任意3个月纳税证明,新成立公司以实际成立时间为准）；
③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供2026年1月1日以来任意3个月缴纳社会保障证明,新成立公司以实际成立时间为准）；
④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照）；
⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（供应商自行作出承诺）
⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。(通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。
（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。
三、获取招标文件
1、时间：2026年9月9日至2026年9月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统获取招标文件。
3、方式：详见“七、其他补充事宜”
4、售价：招标文件售价0元。
[bookmark: _Toc1854][bookmark: _Toc21476]四、投标文件提交的截止时间及地点
1、时间：2026年9月29日09 时00分（北京时间）
2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）电子招投标平台会员系统指定位置。
[bookmark: _Toc28397][bookmark: _Toc11293]3.电子投标文件的递交
各投标人应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
4.除电子投标文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。
5.本项目评标以电子投标文件为依据。加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。
五、投标文件的开启时间及地点
1、时间：2026年9月29日09 时00分（北京时间）
2、地点：信阳市公共资源交易中心AI机器人开标虚拟 五 厅（市博物馆对面）
[bookmark: _Toc21190][bookmark: _Toc10154]六、发布公告的媒介及公告期限
本次招标公告在《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》、《河南省政府采购网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
[bookmark: _Toc5812][bookmark: _Toc12618]七、其他补充事宜
1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
2、供应商应当在投标文件提交截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。
3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。
4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。
特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
5、投标人注册：投标企业首先登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。
6、办理CA数字证书：完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。
7、招标文件获取方式：投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。
8、请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。
9、监督部门信息
[bookmark: _Toc1011][bookmark: _Toc15552]监督单位：信阳市财政局政府采购科
联系人：张先生
监督电话：0376-6699188
10、本项目采购代理服务费金额参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定收取25760元，由中标人支付。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc27887]1、采购人信息 
名 称：信阳市应急管理局 　
地址：信阳市平桥区上天梯办事处枹树塆
联系人：熊保波          
联系方式：0376-6660110
2、采购代理机构信息 
代理机构：中金泰富工程管理有限公司
地    址：郑州市红专路与经七路交叉口向北200米路东中亨大厦7楼712室
联 系 人：许星移
电    话：15518597586
3、项目联系方式 
[bookmark: _Toc24266][bookmark: _Toc11983][bookmark: _Toc5578]联 系 人：许星移          电    话：15518597586
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc1818][bookmark: _Toc12639][bookmark: _Toc15527]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名 称：信阳市应急管理局 　
地址：信阳市平桥区上天梯办事处枹树塆
联系人：熊保波          
联系方式：0376-6660110

	1.1.3
	采购代理机构
	代理机构： 中金泰富工程管理有限公司
地址：郑州市红专路与经七路交叉口向北200米路东中亨大厦7楼712室
联 系 人：许星移
电    话：15518597586

	1.1.4
	项目名称
	信阳市应急管理局信阳安全生产考试点特种作业考试设备更新项目

	1.1.5
	采购方式
	公开招标

	1.1.6
	预算价（最高限价）
	预算价（最高限价）：1730000.00元
投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.3.1
	采购内容
	本次采购共分为一个包，包括低压电工作业实际操作设备1套、高压电工作业实际操作设备1套、熔化焊接与热切割作业实际操作设备2套、登高架设作业实际操作设备1套、高处安装、维护、拆除作业实际操作设备1套、作业现场应急处置考场（公共科目）1套，并包含与设备安装相关的场地改造、消防改动及消防验收（备案）配合服务。本次采购包含货物的供应、运输、安装、调试、售后等相关服务（详细内容及要求见招标文件）。每套设备均预留AI数据对接接口，并配置基础网络摄像头及网络传输设备，为后期AI辅助评分系统建设预留硬件条件。

	1.3.2
	质量要求
	合格，符合国家及行业内有关标准及规定，并通过采购单位验收

	1.3.3
	供货期限
	合同签订后20日历天内完成供货并安装调试完毕

	1.3.4
	质保期
	1年

	1.3.5
	交货地点
	甲方指定地点

	1.3.6
	合同履行期限
	合同签订后20日历天内完成供货并安装调试完毕

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策满足的资格要求
2.1本项目为非专门面向中小企业采购的项目，该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定（由于本项目涉及内容较多，安全、质量较为重要，单一面向中小企业采购，难以充分竞争保质保量，为保障项目的充分竞争性及保质保量的完成，本项目为非专门面向中小企业采购项目）。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、支持本国产品等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
4、其他说明
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）
5、本项目信用承诺内容（详见下述要求）。
（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“七、 资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书：
①符合国家相关规定的财务状况报告（提供2025年度财务审计报告或提供其基本开户银行出具的资信证明）；
②依法缴纳税收的证明材料（提供2026年1月1日以来任意3个月纳税证明,新成立公司以实际成立时间为准）；
③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供2026年1月1日以来任意3个月缴纳社会保障证明,新成立公司以实际成立时间为准）；
④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照）；
⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（供应商自行作出承诺）
⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。(通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

	1.5
	付款方式
	详见合同条款

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年9月29日09时00分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	2.3
	采购人澄清的时间
	提交投标文件截止时间15日前

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为其他所需要补充的内容

	3.4.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	3.5.8
	投标文件签字和盖章要求
	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。
2、所有要求法定代表人签字的地方都须法定代表人加盖CA印章或签字。

	3.5.9
	投标文件份数及其他要求
	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）

	4.2
	投标文件递交
	1、电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn//BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年9月29日09时00分（北京时间）
开标地点：信阳市公共资源交易中心AI机器人开标虚拟 五 厅（市博物馆对面）

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人，其中业主评委 1 人，评审专家 4人。专家从政府采购专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人。

	7.3
	履约保证金
	无

	[bookmark: _Toc244934194][bookmark: _Toc244935163][bookmark: _Toc19222]监督部门信息
	监督单位：信阳市财政局政府采购科
联系人：张先生
监督电话：0376-6699188

	其他补充内容
	标书雷同性分析：文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。

	所属行业
	工业

	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费金额参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定收取25760元，由中标人支付。

	质疑投诉
	供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）在向招标人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

	落实政府采购相关政策
	1、 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发管理行办法》(财库[2020]46号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。
根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
2、支持本国产品政府采购政策:（1）对本国产品的支持政策，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）本国产品应符合以下条件，产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，符合要求的，该产品视为本国产品。（4）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府 采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、 环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局 2019 年 4 月 3 日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）（以下简称“环保清单”）。 根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。
对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的，价格给0.1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于投标产品属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的，价格给0.1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
4、关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。
5、采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其响应文件无效。所投产品为中国强制性认证(CCC)产品，须提供有效期内的强制性产品认证证书并以醒目方式标注。(主管部门规定可采用自我声明评价方式的，须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）网页查询截图及强制性认证产品符合性自我声明)。



[bookmark: _Toc12757][bookmark: _Toc20345]1.总则
1.1项目概况	
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5招标方式：见投标人须知前附表。
1.1.6预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。
1.3采购内容、质量要求、供货期限、质保期
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。
1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.3供货期限：见投标人须知前附表。
1.3.4质保期：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求 
1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。
1.4.3 投标人不得存在下列情形：　
（1）为采购人不具有独立承担民事责任的能力；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。
[bookmark: _Toc297211670]1.5 付款方式
见投标人须知前附表。
1.6  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.7  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.8 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.9 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc24501][bookmark: _Toc234213529][bookmark: _Toc13884][bookmark: _Toc244935164][bookmark: _Toc244934195][bookmark: _Toc6611][bookmark: _Toc191983616]2. 招标文件
[bookmark: _Toc297211672]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1) 招标公告；
(2) 投标人须知；
(3) 评标办法；
(4) 合同主要条款及格式；
(5) 采购项目产品技术标准与要求；
(6) 投标文件格式；
根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc472337642][bookmark: _Toc472429287][bookmark: _Toc30722]2.2  招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间15天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc472337643][bookmark: _Toc472429288]2.3  招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。
2.3.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
[bookmark: _Toc15550][bookmark: _Toc26475]3. 投标文件
3.1投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
[bookmark: _Toc297211674]1）投标函及投标函附录 
2）授权委托书 
3）分项报价表
货物分项报价一览表
4）技术偏差表
5）技术方案
6）售后服务方案及服务承诺
7）资格审查资料
8）中小企业声明函(如有)
9）反商业贿赂承诺书
10）本国产品政策及声明函
11）节能产品、环境标志产品明细表（如有）
12）其他材料
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。
3.2.2本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。
3.2.3本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。
3.2.4投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费、与设备安装相关的消防改动及消防验收（备案）配合费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。
3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。
 3.2.6投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；
3.2.7全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。
3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）
3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。
3.3.3根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式)，并对声明的真实性负责。为了突出对小型和微型企业的扶持，本次采购价格扣除政策仅适用于小型和微型企业，中型企业不享受该项优惠政策。
注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。
3.4投标有效期
3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc297211678]3.5、投标文件的制作
3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。
3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。
3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。
3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。
3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。
3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物供货期限、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。
3.5.8投标文件应由投标人的法定代表人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.5.9投标文件份数见投标人须知前附表。
3.5.10投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc10958][bookmark: _Toc244934197][bookmark: _Toc18684][bookmark: _Toc191983618][bookmark: _Toc244935166][bookmark: _Toc234213531][bookmark: _Toc26980]4. 投标
[bookmark: _Toc29748][bookmark: _Toc4378]4.1 投标文件的上传
4.1.1网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。
[bookmark: _Toc1676][bookmark: _Toc13795]4.2 投标文件的递交
4.2.1电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
[bookmark: _Toc19776][bookmark: _Toc16424]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。
4.3.2修改的投标文件应按照本章第3.5条、第4.2条规定进行制作和递交。
[bookmark: _Toc234213532][bookmark: _Toc244935167][bookmark: _Toc25793][bookmark: _Toc16023][bookmark: _Toc244934198][bookmark: _Toc26218][bookmark: _Toc191983619]5. 开标
[bookmark: _Toc297211680]5.1开标时间和地点
采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
[bookmark: _Toc297211681]5.2 开标程序
  5.2.1本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn//BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。
投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。
不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。
开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。 
[bookmark: _Toc191983620][bookmark: _Toc244935168][bookmark: _Toc244934199][bookmark: _Toc12176][bookmark: _Toc234213533]5.2.2资格审查
开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表1.4.1投标人资格要求”对投标人进行资格审查。
通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。   
[bookmark: _Toc22419][bookmark: _Toc7739]6. 评标
[bookmark: _Toc234213534][bookmark: _Toc191983621][bookmark: _Toc244935169][bookmark: _Toc244934200]6.1评标委员会
6.1.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标过程的保密
公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
6.4  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc22044][bookmark: _Toc184635077][bookmark: _Toc5770][bookmark: _Toc186]7．合同授予
7.1 定标方式
 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并按照投标文件承诺及合同约定追究违约责任。
中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。
7.2 中标通知
在本章第3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
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免收履约保证金
7.4签订合同
7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。
7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。
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 8.1重新招标 
 有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）通过资格审查的投标人不足三家的；
（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2不再招标
  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。
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9.1对采购人的纪律要求
 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5投诉、质疑  
 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。
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[bookmark: _Toc244935173][bookmark: _Toc234213538]10.1投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。
10.2投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。
10.3本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。
10.4本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。
10.5投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；
10.6投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；
10.7中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；
10.8投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；
10.9对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。
10.10保密和保证
(1)参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
(2)投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。
(3)本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。经采购人书面同意，中标人可依法将安装、消防改动等非主体、非关键性工作分包给具有相应资质的第三方，中标人对分包项目承担连带责任。
10.11采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。
10.12其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
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附件：
关于印发节能产品政府采购品目清单的通知
财库〔2019〕19号
有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：
　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。
　　附件：节能产品政府采购品目清单
财政部 发展改革委
2019年4月2日

























关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知
财库〔2019〕18号
有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：
　　根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。
　　附件：环境标志产品政府采购品目清单
财政部 生态环境部
2019年3月29日
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第三章  评标办法（综合评分法）
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	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审标准
	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	落实政府采购政策满足的资格要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	特定资格要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第六章“投标文件格式”签字盖章的要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只有一个有效报价

	
	
	投标报价
	报价均不超过预算价（最高限价）

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	供货期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.6项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定


[bookmark: _Toc13292][bookmark: _Toc26580]

详细评审标准

	商务部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	评标基准值：通过初步评审的有效投标企业的最低投标报价，得满分30分；
投标报价得分公式：报价得分=评标基准值/有效投标报价×30；
注：1、价格分计算保留小数点后两位。
2、对小型、微型和监狱企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.对本国产品的支持政策，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	技术部分
（52分）
	技术参数响应
（40分）
	投标人所投产品的规格和技术参数完全符合或优于招标文件要求的，得40分，每有一项参数负偏离招标文件要求的，在40分的基础上扣2分，扣完为止。未按照招标文件要求提供相应证明文件的均视为负偏离。投标人所投设备的AI对接接口预留、基础摄像头及网络设备配置须完全符合招标文件第1.2节及第4节要求，每有一项负偏离的，在40分基础上扣2分，扣完为止。投标人须提供接口预留方案及接口协议说明，未提供的视为负偏离。

	
	实施方案
（3分）
	评委根据投标人提供的本项目实施方案，包括但不限于从供货、安装、调试、测试、验收等进行评审。（1）方案全面完整、切合本项目实际、合理可行，内容详实、科学，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足需要。方案全面、详细、科学的得3分；（2）方案较为全面、详细、科学的得2分；（3）方案全面、详细、科学，能基本满足项目实施的得1分；（4）仅有简单描述可行性较差的得0.5分。不提供不得分；实施方案应包含场地改造及安装施工方案（含现场踏勘情况、改造内容、施工流程、安全措施、工期安排）。

	
	供货计划 
及保障措 
施（2分）
	评委根据投标人提供的供货计划及保障措施，包括但不限于项目供货计划、安装及调试方案及确保货物安装质量的保障措施等方面进行综合评审。（1）内容全面、科学合理、可操作性强、针对性强，得2分；（2）内容较为全面、相对科学合理、基本具备可行性，得1分；（3）内容略有缺失，且实施计划、流程、进度等基本合理，得0.5分。不提供不得分。

	
	培训方案
（3分）
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训计划、专业技术培训人员配备、课程安排等）的科学性、合理性、完备性方面等进行综合评审：
①培训方案内容完整详细、培训计划周密合理、培训内容全面、培训专业技术人员配备专业性强、培训课程安排合理契合项目实际情况、可实施性强，完全满足本项目采购需求的得3分；
②培训方案内容完整但不够详细、有培训计划但不够细致、培训内容比较全面、具有培训专业人员但专业性不够强、培训课程简单且结合项目实际情况不够紧密的得1.5分；
③培训方案内容简单不够全面、培训计划简略、无培训专业人员或未体现专业性、培训课程未结合项目实际情况、可实施性一般的得0.5分；
④未提供者不得分。

	
	质量保障措施
（4分）
	根据投标人提供完整的质量保障措施进行综合评定，包括但不限于：货物本身、产品部署、资源部署、供货、运输、安装、施工、调试、检测、验收等质量保障措施。
①质量保障措施内容完整详尽，科学性、合理性高，可控性强，响应程度高的，得4分；
②质量保障措施内容基本完整，科学性、合理性较高，响应程度较高的，得2分；
③质量保障措施内容一般，科学性、合理性一般，响应程度一般的，得0.5分。
④未提供者不得分。

	综合部分（18分）
	质保期承诺
（5分）
	供应商承诺设备质保期在符合招标文件规定的基础上，每增加1年加5分，最多加5分。

	
	类似业绩
（10分）
	供应商提供2023年1月1日（以合同签订之日为准）以来特种作业考试设备或安全实训教学设备的类似供货业绩，每提供一份得5分，最多得10分（投标文件需提供业绩合同扫描件，未提供不得分）。

	
	售后服务方案
（3分）
	评委根据供应商编制的针对本项目的售后服务方案，内容包含但不限于：1、售后服务组织架构及服务计划；2、售后服务人员配置及职责分工；3、应急响应机制；4、服务响应及技术支持方案；5、针对本项目特色运营运维服务方案；6、质保期满后服务方案；
①售后服务方案科学全面合理可行得3分；
②售后服务方案基本科学合理可行得2分；
③售后服务方案有所欠缺但可行得1分；
④售后服务方案有偏差得0.5分；
⑤未提供者不得分。





1、评标方法
1.1本次评标采用综合评分法。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。
根据“信财购【2020】5号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的(有特殊要求除外)。”规定供应商如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。
1.2经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。
[bookmark: _Toc374358912][bookmark: _Toc29509][bookmark: _Toc381964734][bookmark: _Toc2715][bookmark: _Toc21497][bookmark: _Toc184635094][bookmark: _Toc381018333][bookmark: _Toc363053528][bookmark: _Toc381964642]2、评审标准
[bookmark: _Toc472337681][bookmark: _Toc472429326][bookmark: _Toc26780][bookmark: _Toc374358913][bookmark: _Toc381964735][bookmark: _Toc363053529][bookmark: _Toc184635095][bookmark: _Toc381018334][bookmark: _Toc381964643]2.1初步评审标准
2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表；
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc472337682][bookmark: _Toc472429327]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表。
2.2.2评分标准
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc30407][bookmark: _Toc30291]3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。
3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc381964644][bookmark: _Toc376964946][bookmark: _Toc30991][bookmark: _Toc381964736]3.4.2评标结果同时《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》、《河南省政府采购网》公示。

[bookmark: _Toc268][bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc24841][bookmark: _Toc25334]
附件：废标条件
废标条件
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
1.未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的； 
  2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5.属于串（围）标行为的；
6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7．明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8.不具备招标文件中规定的资格要求的；
  9.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。
[bookmark: _Toc16040][bookmark: _Toc22438][bookmark: _Toc21467]
第四章   合同主要条款及格式
( 具体合同条款以实际签订为准 )
采购人（招标人）：                                     （以下简称甲方）
投标人（供应商）：                                      （以下简称乙方）
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
[bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc20120]一、合同标底：
根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。
二、合同价格：
三、交货时间及地点：
1、乙方在采购合同签订后   日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；
2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。
[bookmark: _Toc32705][bookmark: _Toc10387]四、技术规格：
1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。
2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。
[bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc20365]五、附件、配件：
按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。
[bookmark: _Toc8244][bookmark: _Toc7998]六、售后服务：
1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。
2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。
[bookmark: _Toc26442][bookmark: _Toc9483]七、验收及异议：
1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；
2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。
[bookmark: _Toc11465][bookmark: _Toc15192]八、付款方式：（不得设置履约保证金）
1.预付款：签订合同后7个工作日内支付合同总价的   %； 
2.全部货物发货至安装地点15天内支付至合同总价的    %；
3.安装完成并验收合格支付至合同总价的         。
[bookmark: _Toc24459][bookmark: _Toc1516]九、违约责任：
1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；
2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。
十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。
十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）                          投标人（乙方）：（公章）
法定代表人或授权代理人：（签字）                   法定代表人或授权代理人：（签字）
地    址：                                          地    址：
开户银行：                                          开户银行：
账    号：                                          账    号：
电    话：                                          电    话：
    年   月   日                                       年  月  日

合同融资注意事项：1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。
第5章 [bookmark: _Toc9473][bookmark: _Toc18920][bookmark: _Toc26881]  采购项目产品技术标准与要求
1、技术要求
依据《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）及《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部令第19号）要求，建设符合全国统一考试标准的特种作业实操考场，覆盖低压电工、高压电工、熔化焊接与热切割、高处安装维护拆除、登高架设5个操作项目及作业现场应急处置公共科目，满足年考试承载能力不少于5000人次/年的要求。
1.1设备通用要求
1.1.1 所有设备设施应为全新产品，符合国家现行标准规范，具有产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件。
1.1.2 涉及安全的设备设施（如安全带、安全绳、安全帽、电气设备等）应具有第三方检测报告或3C认证证书（依法实行强制性产品认证的产品）。
1.1.3 消防产品要求：灭火器等消防产品应具有消防产品强制性认证证书（CCCF），认证状态在有效期内，符合《消防产品监督管理规定》。
1.1.4 特种设备要求：气瓶（氧气、乙炔、二氧化碳、氩气等）属于压力容器，应具有特种设备制造许可证（压力容器）、气瓶监督检验证书，在检验有效期内，符合《气瓶安全技术规程》（TSG 23）；吊篮的提升机、安全锁应具有特种设备制造许可证和型式试验证书。
1.1.5 电气设备应符合国家电气安全标准，接地保护、漏电保护等安全措施应完善可靠。
1.1.6 所有设备的铭牌、标识应清晰完整，执行标准应标注准确。本文件引用的国家及行业标准均指投标截止日时的最新有效版本（含标准编号及年号），系列标准应明确引用具体部分号。
1.1.7 不得使用教学专用模拟设备替代工业生产实际使用的通用型号设备（开关柜、焊机、变压器等主设备应与工业现场常用型号一致）。
1.1.8 设备安装要求：本项目投标报价应包含全部设备的安装、接线、调试费用。设备安装必须符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB 50147）等国家及电力行业现行标准、规范的规定。投标人可自行完成安装，也可委托第三方单位实施安装。投标人自行安装的，须具有国家能源局派出机构颁发的有效《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类、承修类、承试类均须三级及以上，可从事35kV及以下电压等级电力设施的安装、维修和试验活动）；委托第三方安装的，第三方安装单位须具备上述同等资质，并在投标文件中提供第三方安装单位的许可证复印件及安装委托意向协议。投标人对安装质量、施工安全及工期承担全部责任（委托第三方的承担连带责任）。现场安装调试人员须持有有效的特种作业操作证（电工作业）。
1.1.9 与设备安装相关的消防改动及验收配合要求：
（1）报价范围：投标报价应包含与本项目设备安装直接相关的消防改动费用，包括：与设备配套的灭火器（含CCCF认证）配置、设备区域局部应急照明及疏散指示标志、设备区域消防通道及安全出口梳理、焊接作业区气瓶间安全防护及通风、消防安全标志标识等。投标报价还应包含消防验收（备案）配合服务费用（含竣工图编制、检测配合、报验资料编制）。采购人不再另行支付。
（2）范围限定：本条所述消防改动仅限于与考试设备安装直接配套的消防设施调整，不包含建筑自动消防设施（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、防火分隔设施等）的新建或改造。如场地现有建筑消防设施需要改造，由采购人另行组织实施，中标人予以配合。
（3）执行标准：消防改动应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）等国家现行消防技术标准。
（4）施工要求：消防改动施工应由具有消防设施工程专业承包资质（乙级及以上，或原二级及以上）的单位实施。投标人自行施工的，自身须具备该资质；委托第三方施工的，第三方须具备该资质，并在投标文件中提供资质证书复印件及施工委托意向协议。投标人对施工质量、安全承担全部责任（委托第三方的承担连带责任）。
（5）验收配合：消防验收（备案）的法定申请主体为采购人（建设单位）。中标人负责完成与设备安装相关的消防改动、编制相关竣工图纸及验收资料，并配合采购人完成消防验收申报及现场评定，直至取得消防验收合格意见或备案凭证。因中标人施工质量或资料不符合要求导致验收不合格的，中标人应免费整改至合格。
（6）投标人应在投标前自行勘察现场，充分评估与设备安装相关的消防改动工程量，漏项视为已包含在报价内。
1.1.10 场地改造及安装要求：
（1）改造依据：本项目依据《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）第十七条规定，将原有模拟设备更新为真实设备。真实设备考位面积、设备间距、安全防护距离等要求高于原有模拟设备，需对原有考场进行重新布局及与设备安装直接相关的配套改造。
（2）报价范围：投标报价应包含以下场地改造及安装费用，采购人不再另行支付：
① 原有模拟设备及旧有附属设施的拆除、分类清运（可复用设备及物资转运至采购人指定地点，废弃设备及建筑垃圾合规清运处置）；
② 新设备的就位、安装、固定、接线、接地、调试；
③ 设备供电线路布设（从现有配电箱至各设备终端，含线缆、桥架/线管、断路器、漏电保护器等，落实“一机一闸一保护”，接地电阻符合国家电气安全标准）；
④ 考位安全隔断、安全围栏、防护屏、安全标志标识等考位布置（符合应急〔2025〕41号附件《考试点建设标准》各考位布置要求）；
⑤ 焊接作业区阻燃橡胶地面铺设、焊渣接火斗及防火布配置、工位防火隔离；
⑥ 高处作业考位自立式（配重式）操作平台及防护设施的安装就位；
⑦ 设备安装造成的局部墙面、地面修复及施工区域现场清理；
⑧ 考位区域划线、设备定位标识、安全警示标识。
（3）范围限定：本条所述场地改造仅限于与考试设备安装就位及考位达标直接相关的配套改造，不包含以下内容：建筑物拆墙砌墙及建筑格局改变、整体地面翻新、整体墙面及吊顶装修、与设备无关的整体强弱电改造、空调通风照明等系统整体更换、卫生间及门窗改造等独立装修工程。上述不包含内容如确需实施，由采购人另行组织。
（4）施工要求：
① 高处作业考位平台应采用自立式、配重式结构，不得与建筑主体结构进行受力焊接、预埋锚栓或钻孔植筋；设备固定采用膨胀螺栓等非受力连接方式，不得影响建筑结构安全；
② 施工应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80）、《焊接与切割安全》（GB 9448）等国家现行标准；
③ 现场施工人员须持有相应特种作业操作证（电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等）；
④ 投标人应在施工前编制施工方案及安全措施，报采购人确认后实施；施工期间做好成品保护、防尘降噪、建筑垃圾清运，不得影响采购人正常办公秩序。
（5）现场踏勘：投标人应在投标前自行勘察现场，充分核实现场条件（场地面积、层高、楼板承重、供电容量及回路、原有设备基础等），评估改造工程量并纳入投标报价。投标人中标后不得以现场条件不符、工程量偏差、漏项等为由要求调整合同价款。
（6）验收标准：场地改造及安装完成后，以设备安装到位、考位布局及设备设施符合应急〔2025〕41号《考试点建设标准》、设备通电调试正常、安全防护设施齐全有效、能满足实际操作考试要求为验收标准。
1.2 AI对接接口及基础监控配套要求
1.2.1 本项目采购的实操设备应按照《人工智能（AI）考评系统建设数据规范》要求，每套设备预留标准化AI数据对接接口，并配置基础网络摄像头及网络传输设备，为后期AI辅助评分系统建设预留硬件条件。
1.2.2 基础网络摄像头要求：每个考位配置网络摄像头，分辨率不低于300万像素（1080p及以上），帧率不低于25帧/秒，支持POE供电，视频编码支持H.264/H.265；摄像头安装位置应覆盖该考位考试区域，视频画面清晰稳定。摄像头数量及安装位置应满足后期AI视频采集需要，投标人应在投标前自行勘察现场确定。
1.2.3 AI对接接口预留要求：每套实操设备应预留标准化AI数据对接接口，支持以下通信协议：（1）RS485接口，采用Modbus RTU协议，波特率默认9600bps；（2）以太网接口（RJ45），支持HTTP RESTful规范，数据加密传输（TLS 1.2及以上）；（3）数字量I/O接口，用于开关状态、设备运行状态等离散信号采集；（4）2.4G无线通信接口（适用时），含CRC校验，丢包率＜0.1%。设备应能将操作状态、电流电压数据、开关量信号等实时上传，数据格式符合JSON规范。后期AI系统建设时，中标人应免费提供接口协议文档并配合对接。
1.2.4 网络传输要求：摄像头及数据传输采用六类或以上网线，RJ45水晶头压接规范；采用千兆POE网络交换机为摄像头及设备通信供电和传输数据，交换机网口数量根据接入设备数量配置。
1.2.5 投标人应在投标文件中提供接口预留方案，明确各考位摄像头数量及安装位置、接口类型及数量、网络拓扑图，并承诺所供设备预留接口可与后期AI辅助评分系统对接，免费提供接口协议文档及对接技术支持。
2、考位配置总表
说明：本项目设备以“套”为单位采购，每套实操设备均包含该考位实操考核设备本体及AI对接接口、基础网络摄像头、网络传输设备等配套附件（详见本章第4节），投标人报价应包含上述全部内容。
	序号
	名称
	科目
	考位
	考位面积要求
	数量
	单位

	1
	低压电工作业实际操作
	安全用具使用(K1)
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)
	≥10㎡
	1
	套

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)
	作业现场安全隐患排除考位(K21)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	安全操作技术(K3)
	电气设备安装考位(K31)
	≥12㎡
	1
	套

	
	
	
	低压开关柜考位(K32)
	≥10㎡
	1
	套

	
	
	
	临时用电系统考位(K33)
	≥10㎡
	1
	套

	2
	高压电工作业实际操作
	安全用具使用(K1)
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)
	≥10㎡
	1
	套

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)
	作业现场安全隐患排除考位(K21)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	安全操作技术(K3)
	10/0.4KV变配电系统（成套开关柜）考位(K31)
	≥30㎡
	1
	套

	
	
	
	10/0.4KV变配电系统（架空线路）考位(K32)
	≥20㎡
	1
	套

	
	
	
	电气设备安装考位(K33)
	≥12㎡
	1
	套

	3
	熔化焊接与热切割作业实际操作
	安全用具使用(K1)
	安全用具考位(K11)
	≥5㎡
	2
	套

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)
	作业现场安全隐患排除考位（K21）
	≥5㎡
	2
	套

	
	
	安全操作技术(K3)
	焊条电弧焊考位(K31)
	≥9㎡
	2
	套

	
	
	
	二氧化碳气体保护焊考位(K32)
	≥9㎡
	2
	套

	
	
	
	氩弧焊考位(K33)
	≥9㎡
	2
	套

	
	
	
	平地气焊考位（K34-01）
	≥9㎡
	1
	套

	
	
	
	高处气割考位（K34-02）
	≥9㎡
	1
	套

	
	
	
	配套气（瓶间及通风排烟配套）
	—
	1
	套

	4
	高处安装、维护、拆除作业实际操作
	安全用具使用(K1)
	安全用具考位(K11)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)
	零部件判废考位(K21)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	
	作业现场安全隐患排除考位（K22）
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	安全操作技术(K3)
	移动式操作平台（门式架）的搭设与拆除（K31-01）
	架体四周有防坠安全空间
	1
	套

	
	
	
	移动操作架的搭设与拆除（K31-02）
	架体四周有防坠安全空间
	1
	套

	
	
	
	吊篮考位(K32)
	吊篮平台四周有防坠安全空间
	1
	套

	
	
	
	单人吊具考位(K33)
	作业人员左右及背部有防坠安全空间
	1
	套

	
	
	
	登杆登塔考位(K34)
	杆(塔)四周有防坠安全空间
	1
	套

	5
	登高架设作业实际操作实际操作
	安全用具使用(K1)
	安全用具考位(K11)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)

	零部件判废考位(K21)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	
	作业现场安全隐患排除考位(K22)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	安全操作技术(K3)
	双排落地钢管脚手架考位(K31)
	架体四周有防坠安全空间
	1
	套

	
	
	
	双排钢管跨越架考位(K32)
	架体四周有防坠安全空间
	1
	套

	6
	作业现场应急处置
（公共科目）
	作业现场应急处置(K4)
	触电事故现场应急处置考位(K41)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	
	单人徒手心肺复苏操作考位(K42)
	≥5㎡
	1
	套

	
	
	
	灭火器选择与使用考位(K43)
	≥9㎡
	1
	套

	
	
	
	创伤包扎考位(K44)
	≥5㎡
	1
	套
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	序号
	考位
	设备名称
	技术参数
	执行标准
	单位
	数量
	备注

	（一）低压电工作业实际操作
	

	1.1 K11电力安全工器具与电工仪器仪表考位（1套，≥10㎡）
	

	1
	低压验电笔
	测量范围500V及以下
	GB 4793.1
	个
	1
	

	2
	携带型低压短路接地线
	适用电压0.4kV；接地棒长度0.5m
	DL/T 879、GB 13398
	套
	1
	

	3
	绝缘凳
	耐压等级220kV及以下
	GB/T 17620
	个
	1
	

	4
	绝缘梯
	长度3m；玻璃钢型材
	GB/T 17620
	个
	1
	

	5
	绝缘垫
	尺寸≥1m×2m×5mm
	DL/T 853
	块
	1
	

	6
	绝缘胶带
	电压等级600V以下；阻燃型
	—
	卷
	2
	

	7
	绝缘手套
	00级低压绝缘手套
	GB/T 17622
	副
	1
	

	8
	绝缘鞋
	电压等级400V；38-44码各2双
	GB 21148
	双
	14
	

	9
	安全帽
	材质ABS
	GB 2811
	顶
	9
	

	10
	工作服
	纯棉长袖套装；L/XL/XXL各3套
	—
	套
	9
	

	11
	防护眼镜
	眼面防护
	GB 14866
	副
	1
	

	12
	安全绳
	直径≥16mm；丙纶材质加强钢丝内芯
	GB 24543
	根
	2
	

	13
	围杆作业用安全带
	材质丙纶
	GB 6095
	套
	2
	

	14
	区域限制用安全带
	材质丙纶
	GB 6095
	套
	1
	

	15
	坠落悬挂用安全带
	五点式；聚酯纤维+合金钢；安全绳长2m
	GB 6095
	套
	1
	

	16
	脚扣
	300型
	AQ 6109
	套
	1
	

	17
	登高板
	电杆用登高板
	DL/T 1643
	套
	1
	

	18
	电杆
	高度不低于4m；环形混凝土电杆
	GB/T 4623
	根
	1
	

	19
	工具袋
	—
	—
	个
	1
	

	20
	电工通用工具
	含一字/十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀
	—
	套
	1
	

	21
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类电气安全标志，每类不低于15种不同的标识
	GB/T 29481、GB 2894
	套
	1
	

	22
	万用表（数字式）
	直流电压0.1mV~1000V；交流电压0.0001V~750V；直流/交流电流0.01μA~20A；电阻0.1Ω~60MΩ
	GB 19517
	个
	1
	

	23
	万用表（指针式）
	直流电流最大500mA；交直流电压最大2500V；电阻最大10kΩ
	GB 19517
	个
	1
	

	24
	钳形电流表
	交直流电压最大600V；交直流电流最大600A；频率10~60kHz
	GB 19517
	个
	1
	

	25
	兆欧表（500V指针式）
	额定电压500V；测量范围0~500MΩ
	GB 19517
	个
	1
	

	26
	兆欧表（1000V指针式）
	额定电压1000V；测量范围0~1000MΩ
	GB 19517
	个
	1
	

	27
	兆欧表（数字式）
	电压档位100/250/500/1000/2500V；测试范围0~49.9GΩ
	GB 19517
	个
	1
	

	28
	接地电阻测试仪
	接地电阻0~2000Ω；交流接地电压0~200V
	GB 19517
	个
	1
	

	29
	漏电保护器测试仪
	额定动作电流0~500mA；故障动作时间0~999ms
	GB 19517
	个
	1
	

	30
	电阻箱
	最小步进≤1Ω；量程99kΩ
	GB 19517
	台
	1
	

	31
	漏电保护器（C型）
	—
	—
	个
	2
	

	32
	漏电保护器（D型）
	—
	—
	个
	2
	

	33
	仪器仪表测试台
	尺寸≥1200×700×1600mm；冷轧钢板一体式集成操作台，含漏电保护器测试区、接地电阻测量区、交流电压电阻测量区、直流电压电流测量区、三相电流测量区、高压/低压绝缘电阻测量区、验电测试区七大测量单元，真实电气元件搭建；带漏电保护总开关，台面绝缘，使用安全电压
	GB 50055、GB 50054
	台
	1
	投标文件须提供实物设备实拍照片及各区域功能文字说明

	干扰项设备（教学专用辨识教具）
	

	34
	低压验电笔（干扰项）
	无法正常使用；做永久性"教学专用"标识
	—
	个
	1
	

	35
	携带型低压短路接地线（干扰项）
	缺少附件；做永久性"教学专用"标识
	—
	套
	1
	

	36
	安全帽（干扰项）
	非标、过期、缺少附件、轻微损坏各1顶；做永久性"教学专用"标识
	—
	顶
	4
	

	37
	安全带（干扰项）
	非标、过期、缺少附件、轻微损坏各1套；做永久性"教学专用"标识
	—
	套
	4
	

	38
	脚扣（干扰项）
	无法正常使用；做永久性"教学专用"标识
	—
	套
	1
	

	39
	登高板（干扰项）
	无法正常使用；做永久性"教学专用"标识
	—
	套
	1
	

	40
	绝缘手套（干扰项）
	过期、损坏各1副；做永久性"教学专用"标识
	—
	副
	2
	

	41
	绝缘鞋（干扰项）
	过期、损坏各1双；做永久性"教学专用"标识
	—
	双
	2
	

	42
	万用表（干扰项）
	未定期计量检定、不能正常使用各1个；做永久性"教学专用"标识
	—
	个
	2
	

	43
	钳形电流表（干扰项）
	未定期计量检定、不能正常使用各1个；做永久性"教学专用"标识
	—
	个
	2
	

	44
	兆欧表（干扰项）
	未定期计量检定、不能正常使用各1个；做永久性"教学专用"标识
	—
	个
	2
	

	45
	接地电阻测试仪（干扰项）
	未定期计量检定、不能正常使用各1个；做永久性"教学专用"标识
	—
	个
	2
	

	46
	漏电保护器测试仪（干扰项）
	未定期计量检定、不能正常使用各1个；做永久性"教学专用"标识
	—
	个
	2
	

	47
	安全工器具存放柜
	≥2000×800×400mm；前面钢化透明玻璃
	—
	套
	1
	

	48
	仪器仪表摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	49
	速差自控器（防坠器）
	电杆上方安装；安全绳长度不超过电杆高度；坠落后最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	1
	

	50
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	1
	

	51
	绝缘垫
	仪器仪表测试台作业区域满铺
	DL/T 853
	块
	1
	

	考位布置要求：1.考试前应设置不少于2个干扰项设备设施；2.考核登高作业时，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接；3.考生在本考位选择安全工器具、仪器仪表设备设施。

	1.2 K21 作业现场安全隐患排除考位（1套，≥5㎡）
	

	1
	移动电动工具实物风险场景
	含电钻1个、插板1个、金属平台1个；隐患：导线绝缘破裂、未用橡皮护套软电缆、II类工具未配漏电保护器；配套隐患铭牌
	—
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	2
	临时用电作业实物风险场景
	含碳钢分配电箱1套（黄橙色、有电危险标识）；隐患：接地松脱、一闸多机、电缆未底部出线、箱内杂物；配套隐患铭牌
	—
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	3
	登杆作业实物风险场景
	含模拟线杆（直径≥220mm、高≥3000mm，配立柱安装板、绝缘子横担）、全身模拟人1个（肤色、含底座可移动）；隐患：携带器材登杆、未设封闭护栏、未戴安全帽；配套隐患铭牌
	—
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	4
	电力安全工器具
	含低压验电笔1个、绝缘手套1副（500V）、绝缘鞋1双（400V）、安全帽1顶（ABS）、防护眼镜1副、工具袋1个、电工通用工具1套（一字/十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀）、器材摆放架1套
	—
	套
	1
	

	1.3 K31 电气设备安装考位（1套，≥12㎡）
	

	1
	电路图
	含低压配电箱安装接线图、单相电能表带照明接线图、三相异步电动机单向连续运转（带点动）接线图、带熔断器/仪表/电流互感器的电动机接线图、正反转接线图共5套
	—
	套
	1
	

	2
	单相电能表
	与电路图匹配
	GB/T 17215
	套
	1
	

	3
	三相四线电能表
	与电路图匹配
	GB/T 17215
	套
	1
	

	4
	电流表
	与电路图匹配
	GB/T 7676
	套
	1
	

	5
	电涌保护器
	与电路图匹配
	GB/T 18802.11
	套
	1
	

	6
	熔断器
	与电路图匹配
	GB/T 14048
	套
	1
	

	7
	断路器（带漏电保护）
	与电路图匹配
	GB/T 14048
	套
	1
	

	8
	断路器
	与电路图匹配
	GB/T 14048
	套
	1
	

	9
	剩余电流动作保护器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	10
	交流接触器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	11
	热继电器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	12
	电流互感器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	13
	按钮开关
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	14
	万能转换开关
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	15
	三档旋钮开关
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	16
	五孔插座
	与电路图匹配
	GB/T 2099
	套
	1
	

	17
	双控开关
	与电路图匹配
	GB/T 16915
	套
	1
	

	18
	单控开关
	与电路图匹配
	GB/T 16915
	套
	1
	

	19
	三相异步电动机
	与电路图匹配
	—
	台
	1
	

	20
	灯具
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	21
	配电箱
	单排，含导轨，24位
	—
	个
	1
	

	22
	电气设备固定背板
	集成在操作台上
	—
	个
	1
	

	23
	导线
	1.5mm²红/黄/绿单股铜芯硬线各1盘；1mm²红/蓝/黄绿单股各1盘；BVR2.5mm²红色多股铜线1盘（共7盘）
	—
	套
	1
	

	24
	接线端子
	非快接型，各种规格
	—
	套
	1
	

	25
	线芯压接工具及模具
	—
	—
	套
	1
	

	26
	导线连接器
	各种规格
	—
	套
	1
	

	27
	搪锡设备及焊锡丝
	—
	—
	套
	1
	

	28
	连接管
	各种规格
	—
	套
	1
	

	29
	绝缘胶带
	600V以下；阻燃型
	—
	卷
	5
	

	30
	接线工具
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字/十字螺丝刀各1把
	—
	套
	1
	

	31
	操作台
	尺寸≥800×800×1620mm；一体式集成操作台，方便与管理与考试内配真实元器件、导轨支持自主选装及安全防护区（带漏电保护总开关、送电申请/取消按钮、送电开关、通电指示灯）；面板可拆卸，台面绝缘，使用安全电压，可导电部位接地保护，设防误送电锁定装置
	GB 55024
	台
	1
	须提供实物设备实拍照片及功能文字说明

	32
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类电气安全标志，每类不低于5种不同的标识包含禁止合闸、高压止步
	GB/T 29481、GB 2894
	套
	1
	

	33
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	套
	1
	

	34
	绝缘垫
	作业区域满铺
	DL/T 853
	块
	1
	

	1.4 K32 低压开关柜考位（1套，≥10㎡）
	

	1
	低压开关柜（整套）
	GCS系列工业柜体，尺寸≥600×800×2200mm；工作电源AC380V、输出AC36V；含进线柜（框架断路器NA1-1000M/3P In=1000A、电流互感器BH-0.66 1000/5、电流表36L2-A、电压表6L2-V、镀锡铝排60×6）、出线柜（≥4路8E抽屉每路抽屉包含但不限于塑壳断路器NM1-125S/3300 In=125A、电流互感器600/5液晶多功能仪表）、补偿柜（隔离刀开关HH15-400/31柜外操作、无功补偿控制器JKL5F、微型断路器DZ47-63/3P D63A×5、切换电容接触器CJ19-63/21×5、热继电器JR36-63×5、电力电容器BZMJ-0.45-30-3×5）
	GB/T 7251
	套
	1
	

	2
	接线模拟图板
	尺寸≥1200×1800（包含支架）×200mm；220V带漏保；按变压器、低压进线柜、补偿柜、出线柜四区域布局；红绿指示灯模拟运行状态；设分合闸开关及指示灯；底座带活动滚轮
	—
	套
	1
	须提供实物实拍照片及功能说明

	3
	接地干线
	热镀锌扁钢；涂15-100mm宽黄绿相间条纹
	—
	套
	1
	

	4
	安全围栏
	伸缩型，带轮，定制
	—
	套
	1
	

	5
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类
	GB/T 29481、GB 2894
	套
	1
	

	6
	绝缘垫
	作业区域满铺
	DL/T 853
	块
	1
	

	7
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	套
	1
	

	考位布置要求：1.电气设备防止直接触电、间接触电保护措施落实到位；2.配置安装应符合《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024）。

	1.5 K33 临时用电系统考位（1套，≥10㎡）

	1
	临时用电系统施工图
	—
	—
	张
	20
	

	2
	供电系统
	采用三级配电、TN-S系统、二级剩余电流保护；专用电源中性点直接接地220/380V三相四线制
	JGJ/T 46
	套
	1
	

	3
	总配电箱（整套）
	碳钢室外防雨型；含电压表1个、电流表3个、三相四线电能表1个、转换开关1个、电流互感器3个、隔离开关1个、总断路器1个、分断路器2个（透明塑壳、可见分断点、带漏电保护）
	GB/T 17215、GB/T 14048、GB/T 20840
	套
	1
	

	4
	分配电箱（整套）
	碳钢室外防雨型；含总断路器1个、分断路器2个（透明塑壳、可见分断点，含动力/照明回路）
	GB/T 14048
	套
	1
	

	5
	动力开关箱（整套）
	碳钢室外防雨型；含断路器1个（透明塑壳、可见分断点、带漏电保护）
	GB/T 14048
	套
	1
	

	6
	照明开关箱（整套）
	碳钢室外防雨型；含断路器1个（透明塑壳、可见分断点、带漏电保护）
	GB/T 14048
	套
	1
	

	7
	导线
	1mm²黄绿单股铜芯硬线1盘、BVR1.5mm²红色多股铜线1盘
	—
	套
	1
	

	8
	接线端子
	接线范围1.5mm²；厚度0.5mm
	—
	套
	1
	

	9
	电缆
	多芯电缆6mm²≥7m、4mm²≥10m、3×4mm²≥10m；单股铜芯线2.5mm²≥50m、黄绿2.5mm²≥50m
	—
	套
	1
	

	10
	接地装置及临时接地连接点
	符合施工现场临时用电安全技术要求
	JGJ/T 46
	套
	1
	

	11
	电动机
	36V，带启动装置
	—
	台
	1
	

	12
	照明灯具
	36V
	—
	套
	1
	

	13
	接线工具
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字/十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布各1
	—
	套
	1
	

	14
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类
	GB/T 29481、GB 2894
	套
	1
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	15
	总配电箱分断路器（干扰项）
	与电路图不匹配、不带漏电保护；做永久性教学专用标识
	—
	个
	1
	

	16
	分配电箱分断路器（干扰项）
	与电路图不匹配；做永久性教学专用标识
	—
	个
	1
	

	17
	动力开关箱断路器（干扰项）
	与电路图不匹配、不带漏电保护；做永久性教学专用标识
	—
	个
	1
	

	18
	照明开关箱断路器（干扰项）
	与电路图不匹配、不带漏电保护；做永久性教学专用标识
	—
	个
	1
	

	19
	绝缘垫
	作业区域满铺 厚度≥5mm面积不小于实际作业区
	DL/T 853
	块
	1
	

	20
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	套
	1
	

	

	（二）高压电工作业实际操作

	2.1 K11 电力安全工器具与电工仪器仪表考位（1套，≥10㎡）

	1
	高压验电器
	使用电压10kV；声光报警
	DL/T 740
	个
	1
	

	2
	高压放电棒
	适用电压10kV；带接地线夹
	DL/T 879、GB 13398
	个
	1
	

	3
	高压验电信号发生器
	适用电压10kV验电器检查效验
	GB/T 12114
	个
	1
	

	4
	携带型高压短路接地线
	适用电压10kV；接地棒长度≥1m
	DL/T 879、GB 13398
	套
	1
	

	5
	绝缘操作杆（带防雨罩）
	规格10kV
	GB 13398
	套
	1
	

	6
	绝缘操作杆（不带防雨罩）
	规格10kV
	GB 13398
	套
	1
	

	7
	绝缘夹钳
	适用电压10kV；自锁式
	GB 13398
	把
	1
	

	8
	低压验电器
	适用电压0.4kV；伸缩型
	DL/T 740
	个
	1
	

	9
	低压验电笔
	测量范围500V及以下
	GB 4793.1
	个
	1
	

	10
	携带型低压短路接地线
	适用电压0.4kV；接地棒长度≥0.5m
	DL/T 879、GB 13398
	套
	1
	

	11
	传递绳
	长度≥10m；直径≥12mm
	—
	根
	1
	

	12
	绝缘凳
	耐压等级220kV
	GB/T 17620
	个
	1
	

	13
	绝缘梯
	长度≥3m；玻璃钢型材
	GB/T 17620
	个
	1
	

	14
	绝缘垫
	尺寸≥1m×2m×5mm
	DL/T 853
	块
	1
	

	15
	绝缘手套
	10kV高压绝缘手套
	GB/T 17622
	副
	2
	

	16
	绝缘靴
	10kV高压绝缘靴
	GB 21148
	双
	2
	

	17
	安全帽
	材质ABS
	GB 2811
	顶
	3
	

	18
	工作服
	纯棉长袖套装
	—
	套
	3
	

	19
	防护眼镜
	眼面防护
	GB 14866
	副
	1
	

	20
	万用表（数字式）
	直流电压0.1mV~1000V；交流电压0.0001V~750V；电流0.01μA~20A；电阻0.1Ω~60MΩ
	GB 19517
	个
	1
	

	21
	钳形电流表
	交直流电压600V；交直流电流600A
	GB 19517
	个
	1
	

	22
	兆欧表（2500V）
	额定电压2500V
	GB 19517
	个
	1
	

	23
	绝缘电阻测试仪
	数字式
	GB 19517
	个
	1
	

	24
	接地电阻测试仪
	接地电阻0~2000Ω；交流接地电压0~200V
	GB 19517
	个
	1
	

	25
	直流单臂电桥
	—
	GB 19517
	个
	1
	

	26
	直流电阻测试仪
	—
	GB 19517
	个
	1
	

	27
	仪器仪表测试台
	尺寸≥1200×700×1600mm；冷轧钢板一体式集成操作台，含漏电保护器测试区、接地电阻测量区、交流电压电阻测量区、直流电压电流测量区、三相电流测量区、高压/低压绝缘电阻测量区、验电测试区七大测量单元，真实电气元件搭建；带漏电保护总开关，台面绝缘，使用安全电压
	GB 50055、GB 50054
	台
	1
	须提供实物实拍照片及功能说明

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	28
	高压验电器（干扰项）
	无法正常使用；永久性教学专用标识
	—
	个
	1
	

	29
	高压放电棒（干扰项）
	缺少附件；永久性教学专用标识
	—
	个
	1
	

	30
	高压验电信号发生器（干扰项）
	无法正常使用；永久性教学专用标识
	—
	个
	1
	

	31
	携带型高压短路接地线（干扰项）
	缺少附件；永久性教学专用标识
	—
	套
	1
	

	32
	绝缘操作杆（干扰项）
	带/不带防雨罩无法正常使用各1；永久性教学专用标识
	—
	个
	2
	

	33
	绝缘夹钳（干扰项）
	无法正常使用；永久性教学专用标识
	—
	把
	1
	

	34
	低压验电器/验电笔（干扰项）
	无法正常使用各1；永久性教学专用标识
	—
	个
	2
	

	35
	携带型低压短路接地线（干扰项）
	缺少附件；永久性教学专用标识
	—
	套
	1
	

	36
	安全帽（干扰项）
	非标、过期、缺件、轻微损坏各1顶；永久性教学专用标识
	—
	顶
	4
	

	37
	安全带（干扰项）
	非标、过期、缺件、轻微损坏各1套；永久性教学专用标识
	—
	套
	4
	

	38
	脚扣/登高板（干扰项）
	无法正常使用各1套；永久性教学专用标识
	—
	套
	2
	

	39
	绝缘手套（干扰项）
	防护等级不足、过期、损坏各1副；永久性教学专用标识
	—
	副
	3
	

	40
	绝缘靴/绝缘鞋（干扰项）
	防护等级不足、过期、损坏各1双；永久性教学专用标识
	—
	双
	3
	

	41
	仪器仪表干扰项
	万用表、钳形电流表、兆欧表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、直流单臂电桥、直流电阻测试仪：未检定/不能正常使用各1；永久性教学专用标识
	—
	个
	14
	

	42
	安全工器具存放柜
	≥2000×800×400mm；前面钢化透明玻璃
	—
	套
	1
	

	43
	仪器仪表摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	44
	速差自控器（防坠器）
	安全绳长度不超过电杆高度；最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	1
	

	45
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	1
	

	46
	绝缘垫
	仪器仪表测试台作业区域满铺
	DL/T 853
	块
	1
	

	2.2 K21 作业现场安全隐患排除考位（1套，≥5㎡）

	1
	开关柜停送电实物风险场景
	含KYN28A-12型出线柜1台、全身模拟人1个（肤色含底座可移动、配套工作服/安全帽/手套/安全鞋）；隐患：未戴绝缘手套绝缘鞋带负荷拉闸、接地线无耐压标签、未设围栏、未挂电气安全标志；配套隐患铭牌
	—
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	2
	柱上变压器停送电实物风险场景
	含模拟柱上变压器1套、全身模拟人1个；隐患：接地线与接地桩无效连接、带地线合闸；配套隐患铭牌
	—
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	3
	电力安全工器具
	含低压验电笔1个、绝缘手套1副（500V）、绝缘鞋1双（400V）、安全帽1顶（ABS）、防护眼镜1副、工具袋1个、电工通用工具1套
	—
	套
	1
	

	2.3 K31 10/0.4KV变配电系统（成套开关柜）考位（1套，≥30㎡）

	1
	高压开关柜（整套）
	KYN28A-12型；含进线柜1套（电流互感器/零序CT 30A/5A、PT含熔断器10kV/100V、真空断路器手车630A/25kA、微机综合保护测控装置、避雷器10kV、带电显示器、温湿度控制器、加热器50W，尺寸≥800×1500×2300mm）、计量柜1套（计量手车CT 30A/5A、PT 10kV/100V、多功能智能电表、电磁锁）、PT柜1套（熔芯避雷器手车630A、带电显示、温湿度控制、加热器）、出线柜1套（断路器手车、CT 30A/5A、PT 10kV/100V、电磁锁，一次侧不通电配微机保护带温湿度监测）
	GB/T 11022
	套
	1
	

	2
	干式变压器
	10/0.4kV干式电力变压器，带外壳、温控器，不通电；容量30kVA
	GB/T 10228
	台
	1
	

	3
	低压开关柜（整套）
	GCS系列工业柜体，尺寸≥600×800×2200mm；工作电源AC380V、输出AC36V；含进线柜（框架断路器NA1-1000M/3P In=1000A、电流互感器BH-0.66 1000/5、电流表36L2-A、电压表6L2-V、镀锡铝排60×6）、出线柜（≥4路8E抽屉每路抽屉包含但不限于塑壳断路器NM1-125S/3300 In=125A、电流互感器600/5液晶多功能仪表）、补偿柜（隔离刀开关HH15-400/31柜外操作、无功补偿控制器JKL5F、微型断路器DZ47-63/3P D63A×5、切换电容接触器CJ19-63/21×5、热继电器JR36-63×5、电力电容器BZMJ-0.45-30-3×5）
	GB/T 7251
	套
	1
	

	4
	接线模拟屏
	尺寸≥2000×800×200mm；220V带漏保；按高压进线柜→计量柜→PT柜→出线柜→变压器→低压进线柜→补偿柜→出线柜八区域布局；高压部分设储能旋钮/指示灯、试验/工作位置开关；低压部分设分合闸开关及指示灯；底座带活动滚轮
	—
	套
	1
	须提供实物实拍照片及功能说明

	5
	电力电缆
	高压或低压线路部分采用电力电缆
	—
	套
	1
	

	6
	接地干线
	热镀锌扁钢；涂15-100mm宽黄绿相间条纹
	—
	套
	1
	

	7
	安全围栏
	伸缩型，带轮，定制
	—
	套
	1
	

	8
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类电气安全标志，每类不低于15种不同的标识
	GB/T 29481、GB 2894
	套
	1
	

	9
	绝缘垫
	作业区域满铺
	DL/T 853
	块
	1
	

	10
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	套
	1
	

	2.4 K32 10/0.4KV变配电系统（架空线路）考位（1套，≥20㎡）

	1
	柱上变压器台架及高低压架空线路（整套）
	含4根线杆一字排列（变压器装于中间两杆之间）；送电端隔离开关3个；10kV架空绝缘电缆及验电接地环3根（架空长度≥2.5m）；跌落式熔断器3个（离地≥2.5m）；验电接地环3个；避雷器3个；10/0.4kV油浸式电力变压器1台；低压配电柜1套（内装隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器）；接地扁铁1个；0.4kV架空绝缘导线及验电接地环4根（长度≥2.5m）；配套导线、绝缘子、金具、杆上配变安全运行标志
	GB/T 15166、GB/T 6451
	套
	1
	须提供实物设备照片，不接受变压器直接放置地上

	2
	作业环境显示屏
	可设置展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气；内置作业环境编辑系统，支持考评员自主配置环境条件
	—
	块
	1
	

	3
	安全围栏
	伸缩型，带轮，定制
	—
	套
	1
	

	4
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类
	GB/T 29481、GB 2894
	套
	1
	

	5
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	套
	1
	

	2.5 K33 电气设备安装考位（1套，≥12㎡）

	1
	电路图
	含低压配电箱安装接线图、单相电能表带照明接线图、电动机单向连续运转（带点动）、带熔断器/仪表/CT电动机接线、正反转接线共5套
	—
	套
	1
	

	2
	单相电能表
	与电路图匹配
	GB/T 17215
	套
	1
	

	3
	三相四线电能表
	与电路图匹配
	GB/T 17215
	套
	1
	

	4
	电流表
	与电路图匹配
	GB/T 7676
	套
	1
	

	5
	电涌保护器
	与电路图匹配
	GB/T 18802.11
	套
	1
	

	6
	熔断器
	与电路图匹配
	GB/T 14048
	套
	1
	

	7
	断路器（带漏电保护）
	与电路图匹配
	GB/T 14048
	套
	1
	

	8
	断路器
	与电路图匹配
	GB/T 14048
	套
	1
	

	9
	剩余电流动作保护器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	10
	交流接触器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	11
	热继电器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	12
	电流互感器
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	13
	按钮开关
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	14
	万能转换开关
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	15
	三档旋钮开关
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	16
	五孔插座
	与电路图匹配
	GB/T 2099
	套
	1
	

	17
	双控开关
	与电路图匹配
	GB/T 16915
	套
	1
	

	18
	单控开关
	与电路图匹配
	GB/T 16915
	套
	1
	

	19
	三相异步电动机
	与电路图匹配
	—
	台
	1
	

	20
	灯具
	与电路图匹配
	—
	套
	1
	

	21
	配电箱
	单排，含导轨，24位
	—
	个
	1
	

	22
	电气设备固定背板
	集成在操作台上
	—
	个
	1
	

	23
	导线
	1.5mm²红/黄/绿、1mm²红/蓝/黄绿、BVR2.5mm²红共7盘
	—
	套
	1
	

	24
	接线端子
	非快接型，各种规格
	—
	套
	1
	

	25
	线芯压接工具及模具
	—
	—
	套
	1
	

	26
	导线连接器
	各种规格
	—
	套
	1
	

	27
	搪锡设备及焊锡丝
	—
	—
	套
	1
	

	28
	连接管
	各种规格
	—
	套
	1
	

	29
	绝缘胶带
	600V以下；阻燃型
	—
	卷
	5
	

	30
	接线工具
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字/十字螺丝刀各1把
	—
	套
	1
	

	31
	操作台
	尺寸≥1500×700×1600mm；一体式集成操作台，核心操作区+安全防护区；面板可拆卸，台面绝缘，安全电压，可导电部位接地，设防误送电锁定装置
	GB 55024
	台
	1
	须提供实物实拍照片及功能说明

	32
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类
	GB/T 29481、GB 2894
	套
	1
	

	33
	器材摆放架
	定制，满足摆放需求
	—
	套
	1
	

	34
	绝缘垫
	作业区域满铺
	DL/T 853
	块
	1
	

	

	（三）熔化焊接与热切割作业实际操作（共2套，下表数量为2套总量）

	3.1 K11 安全用具考位（2套，≥5㎡/套）

	1
	安全帽
	材质ABS
	GB 2811
	顶
	10
	

	2
	手持式焊接面罩
	焊接防护
	GB/T 3609.1
	个
	2
	

	3
	头戴式焊接面罩
	焊接防护
	GB/T 3609.1
	个
	2
	

	4
	安全帽与面罩组合式面罩
	焊接防护
	GB/T 3609.1
	个
	10
	

	5
	焊接护目镜
	焊接防护
	GB/T 3609.1
	副
	2
	

	6
	滤光片
	覆盖焊条电弧焊/二保焊/氩弧焊/气焊割遮光号
	GB/T 3609.1
	个
	5
	

	7
	防冲击护目镜
	面部防护
	GB 14866
	副
	2
	

	8
	防尘口罩
	—
	GB 9448
	盒
	1
	

	9
	防毒面具
	—
	GB 9448
	个
	1
	

	10
	耳套、耳塞
	—
	GB 9448
	副
	各6
	

	11
	焊接手套
	牛皮材质
	AQ 6103
	副
	10
	

	12
	焊接防护服
	全棉加厚耐高温阻燃隔热服；175-185各3套
	GB 8965.2
	套
	9
	

	13
	披肩、头蓬及套袖
	耐火材质
	GB 9448
	套
	10
	

	14
	焊接围裙
	耐火材质
	GB 9448
	套
	10
	

	15
	护腿
	耐火材质
	GB 9448
	套
	10
	

	16
	脚盖
	耐火材质
	GB 9448
	副
	10
	

	17
	安全鞋
	带钢包头防扎皮鞋；38-44码各2双
	GB 21148
	双
	14
	

	18
	坠落悬挂用安全带
	耐火材质
	GB 6095
	个
	3
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	19
	安全帽（干扰项）
	非标、过期、缺件、轻微损坏各1顶；永久性教学专用标识
	—
	顶
	4
	

	20
	面罩（干扰项）
	手持式/头戴式/组合式损坏各1；永久性教学专用标识
	—
	个
	3
	

	21
	平光眼镜/白玻璃片（干扰项）
	永久性教学专用标识
	—
	套
	1
	

	22
	手套（干扰项）
	帆布、棉纱各1副；永久性教学专用标识
	—
	副
	2
	

	23
	工作服（干扰项）
	长袖棉质、长袖化纤各1套；永久性教学专用标识
	—
	套
	2
	

	24
	化纤帽/布面胶鞋（干扰项）
	永久性教学专用标识
	—
	—
	各1
	

	25
	安全带（干扰项）
	非标、过期、缺件、轻微损坏各1套；永久性教学专用标识
	—
	套
	4
	

	26
	器材摆放架
	≥1200×500×2000mm；5层；白色
	—
	套
	1
	

	27
	衣架
	挂衣杆1根+3层防尘板；≥1050×500×2000mm
	—
	套
	1
	

	3.2 K21 作业现场安全隐患排除考位（2套，≥5㎡/套）

	1
	平地焊条电弧焊风险场景
	含外壳破损焊机（焊条电弧焊/二保焊/氩弧焊各1台）、损坏焊钳/焊枪各1把、外皮破损二次线1把、问题仿真氧气瓶/乙炔瓶各1个、仿真汽油桶1个、问题干粉/CO2灭火器各1瓶、纸箱1个；隐患含易燃物、灭火器压力不足、焊机外壳破损未接地、一次线过长盘绕、二次线破损、焊钳绝缘损坏；配套隐患铭牌
	—
	套
	2
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	2
	平地气焊作业风险场景
	含问题氧气瓶/乙炔瓶及固定架各1个、问题氧气表/乙炔表各1把、问题氧气管/乙炔管各1根、问题焊炬1个、仿真丙酮桶1个、问题干粉/CO2灭火器各1瓶；隐患含丙酮易燃物、压力不足、气瓶未固定无防震圈、超检验期、氧气瓶乙炔瓶间距<5m、距动火点<10m、胶管老化、颜色错误、未用专用卡箍、无回火防止器、焊炬破损；配套隐患铭牌
	—
	套
	2
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	3
	高处气割作业风险场景
	含问题氧气瓶/乙炔瓶及固定架各1、问题氧气表/乙炔表各1、问题胶管各1、问题焊炬1、仿真油漆桶1、问题灭火器各1、问题移动平台1套、模拟作业人员1人；隐患含油漆易燃物、压力不足、气瓶未固定、超期、间距不足、无回火防止器、胶管老化、下方无防火斗、平台脚轮未锁定、护栏缺失、安全带挂点错误；配套隐患铭牌
	—
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	3.3 K31 焊条电弧焊考位（2套，≥9㎡/套）

	1
	焊条电弧焊机
	额定输入电流50A；额定输入电压三相380V；负载持续率60%；电流调节50-400A，焊接/推力电流可调；适用焊条φ2.5-5.0mm，板厚2.0-15mm
	GB/T 15579.1、GB/T 8118
	台
	2
	每套1台

	2
	电焊钳及配套电缆线
	与焊机匹配，电缆线长度3m
	GB/T 15579.11
	套
	2
	

	3
	焊接夹钳及配套电缆线
	与焊机匹配，电缆线长度3m
	GB/T 15579.13
	把
	4
	每套2把

	4
	焊条
	φ2.5mm低碳钢焊条
	—
	把
	4
	

	5
	焊条保温桶
	—
	—
	个
	2
	

	6
	焊条头回收桶
	金属材质，耐高温
	—
	个
	2
	

	7
	焊接板材
	厚度≥4mm、长≥150mm、宽≥50mm；Q235
	—
	块
	60
	每套30块

	8
	工作台
	定制；台面铸铁材质
	—
	个
	2
	

	9
	焊架
	垂直高度10-80cm可调，水平臂展20-50cm，台面360°旋转
	—
	个
	2
	

	10
	常用工器具
	活扳手、清渣锤、钳子、一字/十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷各1
	—
	套
	2
	

	11
	工具袋
	—
	—
	个
	2
	

	12
	移动式操作平台
	满足搭设1层构配件；门架及配件
	JG/T 13、GB/T 14687
	套
	2
	脚轮可调可制动万向

	13
	焊渣接火斗
	定制
	—
	个
	2
	

	14
	焊接防火布
	A级阻燃布；尺寸≥2×2m
	—
	块
	2
	

	15
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	手提式
	GB 4351
	个
	各2
	

	16
	安全围栏
	伸缩型，带轮，定制
	—
	套
	2
	

	17
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类
	GB 2894
	套
	2
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	18
	干扰项
	仿真汽油桶、仿真油漆桶、木板/木棍、纸板/纸团、仿真氧气瓶、仿真乙炔瓶各2；永久性教学专用标识
	—
	个
	12
	

	考生作业安全防护设备设施

	19
	速差自控器（防坠器）
	安全绳长度不超过挂点至地面距离；最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	2
	

	考位布置要求：1.三相五线制布线，"一机一闸一保护"，焊机可靠接地；2.符合《焊接与切割安全》（GB 9448）工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接安全要求；3.考试前设置不少于2个干扰项。

	3.4 K32 二氧化碳气体保护焊考位（2套，≥9㎡/套）

	1
	二氧化碳气体保护焊机
	负载持续率60%@350A、100%@271A；输入电压380V；额定输入容量16.8kVA；输入电流25.5A；电流调节40-350A
	GB/T 15579.1、GB/T 8118
	台
	2
	每套1台

	2
	送丝装置
	配套自动送丝
	GB/T 15579.5
	台
	2
	

	3
	焊枪
	与焊机匹配，长度3m
	GB/T 15579.7
	套
	2
	

	4
	焊接夹钳及配套电缆线
	与焊机匹配，电缆线长度3m
	GB/T 15579.13
	套
	2
	

	5
	二氧化碳气瓶及附件
	40L钢制；在检验有效期内，有警示标签和充装合格标签
	GB/T 5100、GB/T 5099
	个
	2
	

	6
	气瓶防倾倒装置
	40L气瓶固定架
	—
	套
	2
	

	7
	二氧化碳减压器、高压表、流量计及加热器
	气瓶配套
	GB/T 7899
	个
	2
	

	8
	二氧化碳焊丝
	φ1mm药芯焊丝
	—
	盘
	2
	

	9
	焊丝头回收桶
	金属材质，耐高温
	—
	个
	2
	

	10
	焊接板材
	厚度≥4mm、长≥150mm、宽≥50mm；Q235
	—
	块
	60
	每套30块

	11
	工作台
	定制；台面铸铁
	—
	个
	2
	

	12
	焊架
	垂直10-80cm可调，臂展20-50cm，360°旋转
	—
	个
	2
	

	13
	常用工器具
	活扳手、清渣锤、钳子、一字/十字螺丝刀、扁錾、角磨机、钢丝刷各1
	—
	套
	2
	

	14
	工具袋
	—
	—
	个
	2
	

	15
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	手提式
	GB 4351
	个
	各2
	

	16
	安全围栏
	伸缩型，带轮，定制
	—
	套
	2
	

	17
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	2
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	18
	干扰项
	仿真汽油桶、油漆桶、木板、纸板、仿真氧气瓶、仿真乙炔瓶各2；永久性教学专用标识
	—
	个
	12
	

	3.5 K33 氩弧焊考位（2套，≥9㎡/套）

	1
	氩弧焊机
	输入电压380V；额定输入容量17.2kVA；输出空载电压70V；电流调节20-400A；负载持续率60%@400A、100%@310A；适合钨针1.0-4.0mm
	GB/T 15579.1、GB/T 8118
	台
	2
	每套1台

	2
	焊枪
	与焊机匹配，长度3m
	GB/T 15579.7
	套
	2
	

	3
	焊接夹钳及配套电缆线
	与焊机匹配，电缆线长度3m
	GB/T 15579.13
	套
	2
	

	4
	氩气瓶及附件
	40L钢制；在检验有效期内，有警示标签和充装合格标签
	GB/T 5100、GB/T 5099
	套
	2
	

	5
	气瓶防倾倒装置
	40L气瓶固定架
	—
	套
	2
	

	6
	氩气减压器、高压表及流量计
	气瓶配套
	GB/T 7899
	个
	2
	

	7
	氩弧焊丝
	实心焊丝≥φ2.0mm
	—
	套
	2
	

	8
	铈钨极
	≥φ1.5mm
	—
	套
	2
	

	9
	焊丝头回收桶
	金属材质，耐高温
	—
	个
	2
	

	10
	焊接板材
	厚度≥4mm、长≥150mm、宽≥50mm；Q235
	—
	块
	60
	每套30块

	11
	工作台
	定制；台面铸铁
	—
	个
	2
	

	12
	焊架
	垂直10-80cm可调，臂展20-50cm，360°旋转
	—
	个
	2
	

	13
	常用工器具
	活扳手、清渣锤、钳子、一字/十字螺丝刀、扁錾、角磨机、钢丝刷各1
	—
	套
	2
	

	14
	工具袋
	—
	—
	个
	2
	

	15
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	手提式
	GB 4351
	个
	各2
	

	16
	安全围栏
	伸缩型，带轮，定制
	—
	套
	2
	

	17
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	2
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	18
	干扰项
	仿真汽油桶、油漆桶、木板、纸板、仿真氧气瓶、仿真乙炔瓶各2；永久性教学专用标识
	—
	个
	12
	

	3.6 K34-01 平地气焊考位（1套，≥9㎡）

	1
	氧气瓶及附件
	40L钢制；在检验有效期内，有警示标签和充装合格标签
	GB/T 5100、GB/T 5099
	套
	1
	

	2
	乙炔瓶及附件
	40L钢制；在检验有效期内，有警示标签和充装合格标签
	GB/T 5100、GB/T 5099
	套
	1
	

	3
	气瓶防倾倒装置
	40L气瓶固定架
	—
	套
	2
	

	4
	氧气减压器
	全铜双表带减压器
	GB/T 7899
	套
	1
	

	5
	乙炔减压器
	全铜双表带减压器
	GB/T 7899
	套
	1
	

	6
	氧气回火防止器
	HF-2型
	JB/T 7437
	个
	1
	

	7
	乙炔回火防止器
	—
	JB/T 7437
	个
	1
	

	8
	氧气胶管
	长度≥10m；外径≥14mm、内径≥8mm；三胶两线蓝色
	GB/T 2550
	根
	1
	

	9
	乙炔胶管
	长度≥10m；外径≥14mm、内径≥8mm；三胶两线红色
	GB/T 2550
	根
	1
	

	10
	焊炬
	H01-6型射吸式，全铜
	JB/T 7947
	个
	1
	

	11
	点火器
	—
	—
	个
	1
	

	12
	焊丝
	≥φ2.0mm，H08A
	—
	把
	1
	

	13
	焊丝头回收桶
	金属耐高温
	—
	个
	1
	

	14
	气焊板材
	厚度≥5mm、长≥150mm、宽≥50mm；Q235
	—
	块
	30
	

	15
	工作台
	定制；台面铸铁
	—
	个
	1
	

	16
	焊架
	垂直10-80cm可调，臂展20-50cm，360°旋转
	—
	个
	1
	

	17
	接火斗
	定制
	—
	个
	1
	

	18
	肥皂水
	气体检漏
	—
	瓶
	1
	

	19
	常用工器具
	活扳手、清渣锤、钳子、一字/十字螺丝刀、扁錾、角磨机、钢丝刷各1
	—
	套
	1
	

	20
	焊渣接火斗
	定制
	—
	个
	1
	

	21
	焊接防火布
	A级阻燃布；≥2×2m
	—
	块
	1
	

	22
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	手提式
	GB 4351
	个
	各1
	

	23
	安全围栏
	伸缩型，带轮
	—
	套
	1
	

	24
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	25
	干扰项
	仿真汽油桶、油漆桶、木板、纸板、损坏仿真氧气瓶/乙炔瓶各1；永久性教学专用标识
	—
	个
	6
	

	3.7 K34-02 高处气割考位（1套，≥9㎡）

	1
	氧气瓶及附件
	40L钢制；在检验有效期内
	GB/T 5100、GB/T 5099
	套
	1
	

	2
	乙炔瓶及附件
	40L钢制；在检验有效期内
	GB/T 5100、GB/T 5099
	套
	1
	

	3
	气瓶防倾倒装置
	40L气瓶固定架
	—
	套
	2
	

	4
	氧气减压器
	全铜双表
	GB/T 7899
	套
	1
	

	5
	乙炔减压器
	全铜双表
	GB/T 7899
	套
	1
	

	6
	氧气回火防止器
	HF-2型
	JB/T 7437
	个
	1
	

	7
	乙炔回火防止器
	—
	JB/T 7437
	个
	1
	

	8
	氧气胶管
	长度≥10m；三胶两线蓝色
	GB/T 2550
	根
	1
	

	9
	乙炔胶管
	长度≥10m；三胶两线红色
	GB/T 2550
	根
	1
	

	10
	割炬
	G01-30
	JB/T 7947
	个
	1
	

	11
	点火器
	—
	—
	个
	1
	

	12
	焊丝
	≥φ2.0mm，H08A
	—
	把
	1
	

	13
	焊丝头回收桶
	金属耐高温
	—
	个
	1
	

	14
	气割板材
	厚度≥5mm、长≥300mm、宽≥250mm；Q235
	—
	块
	20
	

	15
	工作台
	定制；台面铸铁
	—
	个
	1
	

	16
	焊架
	垂直10-80cm可调，360°旋转
	—
	个
	1
	

	17
	接火斗
	定制
	—
	个
	1
	

	18
	肥皂水
	气体检漏
	—
	套
	1
	

	19
	常用工器具
	活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀、扁錾、角磨机、钢丝刷各1
	—
	套
	1
	

	20
	移动式操作平台
	满足搭设1层构配件；门架及配件
	JG/T 13、GB/T 14687
	套
	1
	脚轮可调可制动

	21
	焊渣接火斗
	定制
	—
	个
	1
	

	22
	焊接防火布
	A级阻燃布；≥2×2m
	—
	块
	1
	

	23
	干粉灭火器、二氧化碳灭火器
	手提式
	GB 4351
	个
	各1
	

	24
	安全围栏
	伸缩型，带轮
	—
	套
	1
	

	25
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	26
	干扰项
	仿真汽油桶、油漆桶、木板、纸板、损坏仿真氧气瓶/乙炔瓶各1；永久性教学专用标识
	—
	个
	6
	

	27
	速差自控器（防坠器）
	安全绳长度不超过挂点至地面距离；最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	1
	

	3.8 焊接配套设施（1项）

	1
	焊接隔断
	Q235B低碳钢框架式焊接结构；高≥2m；钢板厚度≥1mm；不可燃隔间板隔离
	—
	套
	1
	按工位数量配置

	2
	氧气气瓶间
	可移动步入式；可用吊车叉车移动；220V；尺寸≥1.5×1.5×2.8m；配防爆照明、防爆通风、防倾倒、防爆控制柜、泄爆装置、氧气探测系统、防爆声光报警、防爆烟感、灭火器、防雷接地、人体静电装置；底部漏液回收槽
	—
	套
	1
	须提供防爆灯防爆合格证

	3
	乙炔气瓶间
	可移动步入式；220V；尺寸≥1.5×1.5×2.8m；配防爆照明、防爆通风、防倾倒、防爆控制柜、泄爆装置、可燃气体探测、防爆声光报警、防爆烟感、灭火器、防雷接地、人体静电装置；底部漏液回收槽；LED防爆灯
	—
	套
	1
	须提供防爆灯防爆合格证

	4
	通风排烟设备
	集中式排烟除尘，烟尘排至室外；每工位独立排风口；吸尘罩覆盖主要焊接部位，罩口风速0.5m/s，管道风速8-12m/s
	—
	套
	1
	

	

	（四）高处安装、维护、拆除作业实际操作

	4.1 K11 安全用具考位（1套，≥5㎡）

	1
	区域限制用安全带
	—
	GB 6095
	套
	1
	

	2
	坠落悬挂用安全带
	五点式；聚酯纤维+合金钢；安全绳长2m；双大钩
	GB 6095
	套
	1
	

	3
	安全绳
	直径≥16mm；丙纶加强钢丝内芯
	GB 24543
	根
	2
	

	4
	安全绳自锁器
	与安全绳匹配
	GB/T 24537
	个
	2
	

	5
	速差自控器（防坠器）
	安全绳长度不超过挂点高度；最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	1
	

	6
	安全帽
	材质ABS
	GB 2811
	顶
	2
	

	7
	防滑安全鞋
	高腰系带防滑
	GB 21148
	双
	2
	

	8
	工作服
	全棉长袖紧口
	—
	套
	2
	

	9
	手套
	均码耐磨
	—
	副
	4
	

	10
	工具袋
	—
	—
	个
	1
	

	11
	登高板
	电杆用登高板
	DL/T 1643
	套
	1
	

	12
	脚扣
	300型登杆脚扣
	AQ 6109
	套
	1
	

	13
	安全标志
	禁止、警告、指令、提示四类
	GB 2894
	套
	1
	

	14
	器材摆放架
	≥1200×500×2000mm；5层
	—
	个
	1
	

	15
	衣架
	挂衣杆+3层防尘板；≥1050×500×2000mm
	—
	个
	1
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	16
	各类安全用具干扰项
	安全帽/安全带/安全绳/自锁器/防坠器/安全鞋：非标、过期、损坏、缺件各1；永久性教学专用标识
	—
	—
	各1
	

	4.2 K21 零部件判废考位（1套，≥5㎡）

	1
	有问题的安全带
	非标、过期、缺件、轻微损坏各1
	—
	套
	4
	

	2
	有问题的安全绳
	断丝、磨损、腐蚀各1
	GB 24543
	根
	3
	

	3
	有问题的自锁器
	裂纹、变形、失灵各1
	GB/T 24537
	个
	3
	

	4
	有问题的速差自控器
	外壳破损、锁止失灵各1
	GB 24544
	个
	2
	

	5
	有问题的安全帽
	开裂、超期、缺衬垫各1
	GB 2811
	顶
	3
	

	6
	有问题的脚扣
	变形、裂纹、防滑条磨损各1
	AQ 6109
	套
	3
	

	7
	有问题的登高板
	踏板开裂、绳索磨损各1
	DL/T 1643
	套
	2
	

	8
	器材摆放架
	满足零部件分类摆放
	—
	个
	1
	

	9
	衣架
	满足安全带、安全绳悬挂
	—
	个
	1
	

	4.3 K22 作业现场安全隐患排除考位（1套，≥5㎡）

	1
	高处作业实物风险场景
	含移动式操作平台、吊篮、单人吊具、登杆登塔等实物风险场景；全身模拟人2个（肤色含底座可移动，配套工作服/安全帽/手套/安全鞋）；隐患含未设警戒区、恶劣天气作业、安全帽破损、三点式安全带、未挂安全带、安全网不规范、护栏高度不符、挡脚板缺失/变形、脚手板未满铺、护栏缺失、钢管变形、水平杆接长错误、扣件方向错误、扫地杆超差、小横杆缺失、斜撑角度超差、杆端外露<100mm、场地松软；配套隐患铭牌
	—
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	2
	安全用具
	含安全帽、安全带、防滑鞋、手套、工具袋各1
	—
	套
	1
	

	4.4 K31-01 移动式操作平台（门式架）的搭设与拆除（1套）

	1
	移动式操作平台（门式架）
	满足搭设1层构配件，含防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮（可调高度、可制动、万向脚轮）；搭设高度≥1.8m，高宽比≤3:1
	JG/T 13、GB/T 14687
	套
	1
	

	2
	配套工器具
	扭力扳手2套、5m卷尺2个、铅笔1个、铁锤1个、水平仪2个、角度仪2个、手持电动套筒扳手2套
	—
	套
	1
	

	3
	工具袋
	—
	—
	个
	2
	

	4
	作业环境显示屏
	可设置场地平整度、温度、雨雪雾、风向风速；内置环境编辑系统
	—
	块
	1
	

	5
	安全围栏
	伸缩型，带轮；展开长度≥8m
	—
	套
	1
	

	6
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	7
	器材摆放架
	满足构配件分类摆放
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	8
	水平生命线装置
	平行平台设置，用于挂设防坠器
	GB 38454
	套
	1
	

	9
	速差自控器（防坠器）
	安全绳长度不超过生命线至地面距离；最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	2
	

	10
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	2
	

	考位布置要求：1.搭设平台高度（不含围栏杆）≥1.8m，高宽比≤3:1；2.考生攀登前必须将防坠器与安全带连接。

	4.5 K31-02 移动操作架的搭设与拆除（1套）

	1
	移动操作架（扣件式）
	满足搭设1层构配件，含防护栏杆、踢脚板、脚手板、φ48.3×3.6mm钢管及连接件、爬梯、脚轮
	JGJ 130、GB/T 15831、GB/T 14687
	套
	1
	

	2
	配套工器具
	扭力扳手2套、5m卷尺2个、铅笔1个、铁锤1个、水平仪2个、角度仪2个、手持电动套筒扳手2套
	—
	套
	1
	

	3
	工具袋
	—
	—
	个
	2
	

	4
	作业环境显示屏
	可设置场地及天气环境
	—
	块
	1
	

	5
	安全围栏
	伸缩型，带轮；展开长度≥8m
	—
	套
	1
	

	6
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	7
	器材摆放架
	满足构配件分类摆放
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	8
	水平生命线装置
	平行操作架设置
	GB 38454
	套
	1
	

	9
	速差自控器（防坠器）
	最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	2
	

	10
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	2
	

	4.6 K32 吊篮考位（1套）

	1
	吊篮（整套）
	含悬挂机构、吊篮平台、提升机、安全锁、电气控制系统；提升机、安全锁须具有特种设备制造许可证和型式试验证书
	GB 19155
	套
	1
	

	2
	作业平台
	固定式，含悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙；墙壁高度≥4m，悬挂装置安装平台有围栏防坠措施
	—
	套
	1
	

	3
	作业环境显示屏
	可设置天气环境
	—
	块
	1
	

	4
	安全围栏
	伸缩型，带轮；展开长度≥8m
	—
	套
	1
	

	5
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	6
	器材摆放架
	满足构配件摆放
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	7
	安全绳
	固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接
	GB 24543
	根
	2
	

	8
	安全绳自锁器
	与安全绳匹配
	GB/T 24537
	个
	2
	

	9
	低压验电笔
	测量范围500V及以下
	GB 4793.1
	个
	1
	

	4.7 K33 单人吊具考位（1套）

	1
	座板式单人吊具（整套）
	含挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统
	GB 23525、GB 42297
	套
	1
	

	2
	挂点装置
	—
	GB 30862
	套
	1
	

	3
	工作绳
	直径≥16mm
	GB 24543
	根
	1
	

	4
	安全绳
	直径≥16mm
	GB 24543
	根
	1
	

	5
	下降器
	与工作绳匹配
	GB 23525
	个
	1
	

	6
	连接器
	与吊具匹配
	GB/T 23469
	个
	2
	

	7
	自锁器
	与安全绳匹配
	GB/T 24537
	个
	1
	

	8
	座板装置
	—
	—
	套
	1
	

	9
	清洗作业工具
	—
	—
	套
	1
	

	10
	作业平台
	固定式，含作业准备平台、扶梯、墙壁、女儿墙；墙壁高度≥2m
	—
	套
	1
	

	11
	作业环境显示屏
	—
	—
	块
	1
	

	12
	安全围栏
	伸缩型，带轮；展开长度≥8m
	—
	套
	1
	

	13
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	14
	器材摆放架
	满足构配件摆放
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	15
	体重秤
	穿戴工作绳、下降器、连接器、座板、携带物后人体总载重≤100kg
	—
	个
	1
	

	16
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	2
	

	考位布置要求：考生操作单人吊具下降高度不小于2m

	4.8 K34 登杆登塔考位（1套）

	1
	电杆
	高度不低于4m；环形混凝土电杆
	GB/T 4623
	根
	1
	

	2
	抱箍
	与电杆匹配
	—
	副
	2
	

	3
	铁塔
	局部结构，含垂直、水平1:1作业位置；高度≥4m；配备防坠落导轨
	GB/T 2694
	套
	1
	

	4
	传递绳
	长度≥10m；直径≥12mm
	—
	根
	1
	

	5
	安装杆（塔）设备配套工器具
	扳手、卷尺、铁锤、手持电动套筒扳手等
	—
	套
	1
	

	6
	工具袋
	—
	—
	个
	1
	

	7
	作业环境显示屏
	可设置天气环境
	—
	块
	1
	

	8
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	9
	器材摆放架
	满足工器具摆放
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	10
	速差自控器（防坠器）
	安全绳长度不超过电杆/铁塔高度；最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	2
	

	11
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	2
	

	考位布置要求：1.考生登杆/登塔前必须将防坠器与安全带连接；2.登杆/登塔高度不小于2m。

	

	（五）登高架设作业实际操作

	5.1 K11 安全用具考位（1套，≥5㎡）

	1
	安全帽
	材质ABS
	GB 2811
	顶
	12
	

	2
	坠落悬挂用安全带
	五点式；聚酯纤维+合金钢；安全绳长2m；双大钩
	GB 6095
	套
	12
	

	3
	安全鞋
	高腰系带防滑；42-44码各4双
	GB 21148
	双
	12
	

	4
	工作服
	全棉长袖紧口；L/XL/2XL各4套
	—
	套
	12
	

	5
	手套
	均码耐磨
	—
	副
	20
	

	干扰项设备（教学专用辨识教具）

	6
	干扰项
	安全帽/安全带：非标、过期、缺件、损坏各1；安全鞋：非标、损坏各1；永久性教学专用标识
	—
	—
	各1
	

	7
	器材摆放架
	≥1200×500×2000mm；5层
	—
	套
	1
	

	8
	衣架
	挂衣杆+3层防尘板；≥1050×500×2000mm
	—
	套
	1
	

	5.2 K21 零部件判废考位（1套，≥5㎡）

	1
	有问题的钢管
	变形、锈蚀各1根
	—
	根
	2
	

	2
	有问题的扣件
	有裂纹
	GB/T 15831
	个
	2
	

	3
	有问题的安全网
	破损、超使用年限各1套（立网/平网）
	GB 5725
	套
	2
	

	4
	有问题的金属垫板
	开裂
	—
	个
	1
	

	5
	有问题的底座
	开裂、弯曲变形各1
	—
	个
	2
	

	6
	有问题的挡脚板
	变形、破损各1
	—
	块
	2
	

	7
	有问题的脚手板
	破损、锈蚀各1
	—
	块
	2
	

	8
	器材摆放架
	满足零部件分类摆放
	—
	个
	1
	

	5.3 K22 作业现场安全隐患排除考位（1套，≥5㎡）

	1
	双排落地钢管脚手架（隐患场景）
	满足搭设两步三跨和操作层构配件；钢管φ48.3×3.6mm；全身模拟人2个（肤色含底座可移动，配套安全用具）；隐患含未设警戒区、恶劣天气、安全帽破损、三点式安全带、未挂安全带、立网/平网不规范、护栏高度不符、挡脚板缺失变形、脚手板未满铺、钢管变形、水平杆接长错误、扣件方向错误、扫地杆超差、小横杆缺失、斜撑超差、杆端外露<100mm、场地松软；配套隐患铭牌
	JGJ 130、GB/T 15831
	套
	1
	须提供实物风险场景实拍图含隐患铭牌

	2
	安全用具
	安全帽、安全带、安全鞋、手套各1
	—
	套
	1
	

	5.4 K31 双排落地钢管脚手架考位（1套）

	1
	扣件式钢管脚手架
	满足搭设两步三跨和操作层构配件，含垫木、底座、脚手板、踢脚板、连墙件、φ48.3×3.6mm不同长度钢管及连接件
	JGJ 130、GB/T 15831
	套
	1
	

	2
	安全立网
	高密度聚乙烯；网目密度3000目
	GB 5725
	套
	5
	

	3
	安全平网
	涤纶；网孔≥33cm，绳粗≥5mm
	GB 5725
	套
	3
	

	4
	配套工器具
	扭力扳手2套、5m卷尺2个、铅笔1个、铁锤1个、水平仪2个、角度仪2个、手持电动套筒扳手2套
	—
	套
	1
	

	5
	工具袋
	—
	—
	套
	2
	

	6
	作业环境显示屏
	可设置场地及天气环境
	—
	块
	1
	

	7
	安全围栏
	伸缩型，带轮
	—
	套
	1
	

	8
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	9
	器材摆放架
	满足构配件摆放
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	10
	水平生命线装置
	平行脚手架设置
	GB 38454
	套
	1
	

	11
	速差自控器（防坠器）
	最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	2
	

	12
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	2
	

	考位布置要求：1.在两步三跨双排脚手架上拆除外排中间2根立杆、6根小横杆及全部大横杆和斜撑作为基本形态，考生搭设完毕整体至少两步三跨（含操作层）；2.二步架上方净空≥2m；3.攀登前必须连接防坠器。

	5.5 K32 双排钢管跨越架考位（1套）

	1
	扣件式钢管跨越架
	满足搭设三步三跨构配件，含垫木、底座、φ48.3×3.6mm不同长度钢管及连接件
	JGJ 130、GB/T 15831
	套
	1
	

	2
	配套工器具
	扭力扳手2套、5m卷尺2个、铅笔1个、铁锤1个、水平仪2个、角度仪2个、手持电动套筒扳手2套
	—
	套
	1
	

	3
	工具袋
	—
	—
	套
	2
	

	4
	作业环境显示屏
	可设置场地及天气环境
	—
	块
	1
	

	5
	安全围栏
	伸缩型，带轮
	—
	套
	1
	

	6
	安全标志
	四类安全标志
	GB 2894
	套
	1
	

	7
	器材摆放架
	满足移动操作架材料放置
	—
	个
	1
	

	考生作业安全防护设备设施

	8
	水平生命线装置
	平行跨越架设置
	GB 38454
	套
	1
	

	9
	速差自控器（防坠器）
	最小安全距离>1m
	GB 24544
	个
	2
	

	10
	安全防护垫
	≥250×250×30cm
	—
	块
	2
	

	考位布置要求：1.在三步三跨双排跨越架上拆除一排中间2根立杆、8根小横杆及全部大横杆和斜撑（含抛撑、羊角杆）作为基本形态，考生搭设完毕整体至少三步三跨；2.二步架上方净空≥2.2m；3.攀登前必须连接防坠器。

	（六）作业现场应急处置考场（公共科目）

	6.1 K41 触电事故现场应急处置考位（1套，≥5㎡）

	1
	低压触电模拟人
	高逼真全身式人体模型；热塑弹性体混合胶材料，手感真实、形态逼真、拆装更换方便
	—
	个
	1
	

	2
	低压触电场景
	低压配电开关箱1个；含铁棍、木棍、绝缘靴、绝缘手套等防护用品1套
	—
	套
	1
	

	3
	高压触电模拟人
	高逼真全身式人体模型；热塑弹性体混合胶材料
	—
	个
	1
	

	4
	高压触电场景
	高压刀闸开关1个、报警电话1个；含高压拉闸杆、铁棍、木棍、绝缘靴、绝缘手套等1套
	—
	套
	1
	

	6.2 K42 单人徒手心肺复苏操作考位（1套，≥5㎡）

	1
	心肺复苏模拟人
	全身模拟人；支持呼救、拍打、触摸、按压、打开气道、吹气；救活后瞳孔变化、颈动脉搏动；检测意识判断、解除衣物、颈动脉触摸、按压位置/深度/频率、打开气道、吹气次数/吹气量、瞳孔脉搏体征
	—
	套
	1
	须提供实物设备证明照片

	2
	操作引导终端
	自动计时；采集呼叫、拍打、解衣、体位、颈动脉判断、按压部位/有效次数、打开气道、有效吹气、瞳孔观察、整理服装等操作数据并自动评分
	—
	套
	1
	

	3
	一次性CPR屏障消毒面膜
	—
	—
	片
	50
	

	4
	橡胶防滑垫
	≥1800×800×5mm
	—
	块
	1
	

	6.3 K43 灭火器选择与使用考位（1套，≥9㎡）

	1
	仿真灭火器
	含水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水手提式仿真灭火器各1个（与真实灭火器尺寸结构一致，Q235B材质消防红），可重复循环使用；检测保险栓插拔状态、灭火器种类选择；电量指示灯四态显示
	GB 4351
	个
	5
	

	2
	灭火器充电装置
	≥1000×303×111mm；220V；5个充电位同时充电；无线充电
	—
	套
	1
	须提供5个灭火器同充实物照片显示充电状态

	3
	推车式干粉灭火器
	≥20kg
	GB 4351
	套
	1
	

	4
	消防沙箱及干沙
	≥600×400×400mm
	—
	套
	1
	

	5
	消防铁锹
	钢制橙色，长度1m
	—
	把
	1
	

	6
	仿真灭火智能化考核系统
	≥1380×575×1665mm显示终端；人体动作检测设备（Kinect，2个摄像头）；身份认证、考试信息显示、自动计时；识别灭火器选择、上风口、侧身、对准火焰根部、距离由远及近并自动评估；≥40种3D火灾场景（覆盖ABCDEF类）
	—
	套
	1
	须提供≥40种火灾场景截图及软件产品登记测试报告

	7
	微型消防站
	≥1000×900×400mm；含消防战斗服、头盔、鞋子、手套、腰带
	—
	套
	1
	

	6.4 K44 创伤包扎考位（1套，≥5㎡）

	1
	创伤模拟人
	智能化全身式创伤模拟人，1:1真人大小；含右前臂、右手背创伤；热塑弹性体混合胶；实时采集操作数据；检测8字包扎、螺旋反折包扎
	—
	套
	1
	

	2
	操作引导终端
	自动计时；采集伤口止血、包扎方法、包扎顺序等操作数据并自动评分
	—
	套
	1
	

	3
	急救箱及包扎材料
	含止血带、纱布/敷料、夹板、绷带、三角巾
	—
	套
	1
	

	4
	担架
	加厚铁管PVC面料；≥200×54×18cm；承重≥150kg；可折叠带滚轮
	YY/T 1638.1
	副
	1
	

	
4、AI对接及基础监控配套附件（每套设备标配）

	通用配套设备

	1
	通用
	基础网络摄像头
	300-400万像素，分辨率≥1080p，帧率≥25FPS，支持POE供电，H.264/H.265编码，含安装支架
	GB/T 28181
	台
	按考位需要
	覆盖考试区域

	2
	通用
	千兆POE交换机
	千兆网络交换机，支持POE供电，网口数量满足摄像头及设备通信接入
	GB/T 21671
	台
	1
	含光模块及配件

	3
	通用
	网线及传输线材
	六类或以上网线，RJ45水晶头，含电源线、信号线、穿线管等辅材
	GB/T 18015
	批
	1
	满足布线需求

	4
	通用
	AI对接通信模块
	支持RS485（Modbus RTU/9600bps）、以太网（HTTP RESTful/TLS1.2+）、数字量I/O、2.4G无线，JSON数据格式
	—
	套
	1
	每套设备1套

	注：以上AI对接及基础监控配套附件均包含在各考位设备“套”价内，投标人须在分项报价中列明，不得漏项。

	

	
5、场地改造及安装（每套设备标配，总价包死）


	

	1
	通用
	原有模拟设备拆除清运
	原有模拟设备及旧有附属设施拆除、分类清运，可复用设备转运至采购人指定地点
	—
	项
	1
	含防尘保护、降尘措施

	2
	通用
	设备就位安装固定
	新设备就位、安装、固定、接线、接地、调试
	GB 50303
	项
	1
	含安装辅材

	3
	通用
	设备供电线路布设
	从现有配电箱至各设备终端，含线缆、桥架/线管、断路器、漏电保护器，一机一闸一保护
	GB 50303/JGJ 46
	项
	1
	含配电箱改造

	4
	通用
	考位安全隔断及防护
	安全围栏、防护屏、防火隔离、安全标志标识，符合41号令考位布置要求
	GB 2894/GB 9448
	项
	1
	各考位

	5
	焊接
	焊接区阻燃地面及防火
	阻燃橡胶板铺设、焊渣接火斗、防火布
	GB 9448
	项
	1
	焊接考位

	6
	高处
	高处考位平台安装就位
	自立式（配重式）操作平台及防护设施安装就位，不得与建筑主体受力连接
	JGJ 80
	项
	1
	高处考位

	7
	通用
	局部修复及现场清理
	设备安装造成的局部墙面地面修复、考位划线、安全警示标识、施工垃圾清运
	—
	项
	1
	工完场清

	注：以上场地改造及安装费用均包含在投标总价内，投标人须自行现场踏勘并充分评估工程量，漏项视为已包含在报价内，中标后不予调整。场地改造仅限于与设备安装直接相关的配套改造，不含建筑格局改变、整体装修等独立工程（详见招标文件第1.1.10条）。



注： 本次招标技术参数需求中如涉及具体品牌、型号、固定规格（除定制）的仅作为参照，供应商可以采用不低于同档次的其它产品进行投标，其实际性能和参数必须相当于或高于招标参数要求，否则，将视为技术参数存在偏差，由此导致的后果，供应商自己承担。

第六章  投标文件格式

（封面格式）

                                                          

                         （项目名称）


投  标  文  件










供应商：                               （单位电子签章）
法定代表人或授权委托人：              （电子签名或盖章）
日期：         年         月         日
[bookmark: _Toc472337696][bookmark: _Toc472429341]
[bookmark: _Toc21568][bookmark: _Toc30748][bookmark: _Toc10552]目    录


一、投标函及投标函附录 
二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况） 
三、分项报价表
（一）货物分项报价一览表
（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表
四、商务及技术偏差表
五、技术方案
六、售后服务方案及服务承诺
七、资格审查资料
八、中小企业声明函（如有）
[bookmark: _Toc18452]九、反商业贿赂承诺书
十、本国产品政策及声明函
十一、节能产品、环境标志产品明细表（如有）
十二、其他材料
（投标人须编制带页码的目录）
[bookmark: _Toc472429342][bookmark: _Toc472337697]






[bookmark: _Toc6488][bookmark: _Toc7592][bookmark: _Toc23328]一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：（采购人）    
1.我方已仔细研究了                        （项目名称、采购编号）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）          （￥       元）的投标总报价，质保期  年，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。
2.我方承诺投标有效期为自投标截止之日起  日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形。
5. （其他补充说明）。




供应商：                              （单位电子签章）
法定代表人：                    （电子签名或盖章）
地址：                                
电话：                                
日期：        年     月    日





（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）
	

	质保期
	

	质量要求
	

	供货期限
	

	价格折扣
（非专门面向中小企业采购时使用）
	符合小微企业价格折扣（ 是 / 否 ）

	备  注
	



供应商：                            （单位电子签章）

法定代表人：     （电子签名或盖章）

日期：        年     月    日

[bookmark: _Toc3475][bookmark: _Toc20148][bookmark: _Toc184635140]
二、授权委托书

本人          （姓名）               系（投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

 
供应商：                       （单位电子签章）
法定代表人：       （电子签名或盖章）
身份证号码：                   
委托代理人：                 （电子签名或盖章）
身份证号码：                   
联系电话：                   
日期：        年     月    日





[bookmark: _Toc11508][bookmark: _Toc19105]
三、分项报价表
（一）货物分项报价一览表
                                                 单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	制造商
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	




供应商：                       （单位电子签章）                   
法定代表人：                 （电子签名或盖章）
日   期：  年    月    日
[bookmark: _Toc18134][bookmark: _Toc3404]
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（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。
（  ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	货物名称
	品牌/规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品合计
	
	
	


填报要求：
1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4.如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。


供应商：                       （单位电子签章）                   
法定代表人：                 （电子签名或盖章）
日    期：  年    月    日

四、商务及技术偏差表

[bookmark: _Toc18122][bookmark: _Toc6970][bookmark: _Toc11526][bookmark: _Toc20116][bookmark: _Toc2154][bookmark: _Toc20193][bookmark: _Toc150653531]（一）商务偏差表
	序号
	招标文件要求
	投标文件要求
	偏差说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、供应商可根据本招标文件中商务要求编制此表，在此表中客观真实的做出响应及偏差说明，并根据情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”。


法定代表人或授权委托人 （签字或盖章）
供应商：（盖单位章）
日   期：  年  月  日
[bookmark: _Toc10955][bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc5876][bookmark: _Toc17182]
（二）技术偏差表

 
	序号
	名称
	采购内容及要求
	偏离描述
	结论说 明
	备注

	
	
	招标文件要求
	投标文件指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1、供应商可根据本招标文件中技术要求编制此表，在此表中客观真实的做出响应及结论说明，并根据情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”。


供应商（单位电子签章）：
法定代表人签字或盖章：

日   期：     年    月    日



五、技术方案
（内容及格式由投标人自拟）











供应商：              （单位电子签章）　

法定代表人或授权代表：              （电子签名或盖章）

日期：   年　　月　　日
[bookmark: _Toc11222][bookmark: _Toc17494]
六、售后服务方案及服务承诺
（内容及格式由投标人自拟）











供应商：              （单位电子签章）　

法定代表人或授权代表：              （电子签名或盖章）

日期：   年　　月　　日




[bookmark: _Toc12518][bookmark: _Toc2564]七、 资格审查资料

1、投标人基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	经营范围
	

	备注
	



注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附资格要求的承诺及相关证明材料。
2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

附件：
信阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：         
单位名称（自然人姓名）：          
统一社会信用代码（身份证号码）：     
法定代表人：                
联系地址和电话：                      
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：
1、 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6） 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（7） 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（8） 未曾做出虚假采购承诺； 
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。
2、 我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。 

供应商（公章）：
法定代表人（签字盖章）：
  日期：  年  月  日
 注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2、投标人的法定代表人的签字盖章应真实、有效。


 (
33
)
[bookmark: _Toc11120][bookmark: _Toc17732][bookmark: _Toc523494085][bookmark: _Toc525210051]八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
        供应商（盖单位公章）：                      
日期：                 

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、所投产品制造商属于中小微企业的填写;如若不是，此项可不填写，盖本单位公章即可。
 

附表：
国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。




[bookmark: _Toc21485][bookmark: _Toc22421][bookmark: _Toc13144]
九、反商业贿赂承诺书

我方承诺：
在                    （项目名称）  （采购编号：  ）投标活动中，我方保证做到：
[bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc31634]一、公平竞争参加本次公开采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。





[bookmark: _Toc20561][bookmark: _Toc5993][bookmark: _Toc14673][bookmark: _Toc21942]供应商：              （单位电子签章）　

[bookmark: _Toc5607][bookmark: _Toc26554][bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc12357]法定代表人或授权代表：              （电子签名或盖章）

[bookmark: _Toc23777][bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc6962][bookmark: _Toc8533]日期：   年　　月　　日






 (
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[bookmark: _Toc17368][bookmark: _Toc30045][bookmark: _Toc22748]十、本国产品声明函
附件一：
关于符合本国产品标准的声明函（如有）
《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
（产品名称1），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人名称：                   （单位电子签章）
日期：   年    月    日
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）。
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.供应商不享受政府采购对本国产品支持政策的可不填。

附件二：
关于产品成本的声明函（如有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，我方提交关于（填写：项目名称或项目编号、标段号或标段名称或包号或包名称）的投标文件中，本公司（单位）提供的《关于符合本国产品标准的声明函》中的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：         （单位电子签章）
日期：    年    月   日

注：
1.括号内填写的内容，项目如果不分包或不分标段、可只提供项目名称或项目编号，不用提供标段号或标段名称或包号或包名称。
2.供应商应自行根据投标产品的组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等确定产品的成本。
3.单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。
4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。




十一、节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

	序号
	设备名称
	品牌
型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标供应商：               （单位电子签章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：	年	月	日









环境标志产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌
型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效
截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标供应商（单位电子签章）：               
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              
日期：	年	月	日

填报要求：
1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与开标一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。
3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。
4. 请投标供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不提供本表。

十二、其他材料

1、采购代理服务费承诺函
 
致（采购人及采购代理机构） ：
我们在贵公司组织的（项目名称：            ，采购编号：            ）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
 
 
供应商：          （单位电子签章）
法定代表人或授权代表：        （电子签名或盖章）
日     期：   年     月      日
 



2、供应商认为需要的其他资料























附件：
残疾人福利性单位声明函
（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是            。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。


供应商名称：    （单位电子签章）
日      期：   年   月   日


监狱企业证明文件（如有）
根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。


注：在投标文件中附扫描件。












[bookmark: _Toc5913][bookmark: _Toc25397][bookmark: _Toc818]河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016


注：1.此项仅为告知，无须附到投标文件中。
1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
3.预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。
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